2エミュレーションモード（ドットフォント）での印刷方法
1.
文字セット名称選択命令I のコマンドをプリンターに送ることによって印刷します。
EAN－128：CI_CODE12848.BAR
標準料金代理収納用EAN－128：CI_EAN128S48.BAR

（例） | I5577エミュレーションモード時、文字セット名称"CI_CODE12848.BAR"でバーコードデータ/^AN0Y&]BJ:N#L0Y0Y&#quot;^)L?J4X{を印刷する場合 ESC ^[SOH][NUL][SP][SP] ?f CI_CODE12848.BAR,100,000,000,/^AN0Y&]BJ:N#L0Y0Y&#quot;^)L?J4X{

重要
LIPSモードは、LIPSⅢまたはLIPSⅣでご使用になれます。LIPSの詳細は、以下の2種類のプログラマーズマニュアルをご参照ください。 プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」（LIPSコマンドの概要を知るためのマニュアル） プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」（LIPSコマンドの手引き） ※ LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードすることができます。

0ACY-1JS