転送の設定をする
リモートUIでは、受信した文書を転送するための条件を設定できます。

メモ
転送の設定をする場合は、管理者としてログインする必要があります。

1.
［設定/登録］をクリック→<ファンクション設定>の［受信/転送］を選択→［転送設定］をクリック
2.
転送設定を追加／編集／削除
ドロップダウンリストから、受信方法を限定できます。［すべて］を選択すると登録されている転送設定がすべて表示されます。
転送設定を追加する場合：
条件なし転送を登録する場合：
転送設定を編集する場合：
Eメールの重要度を設定する場合：
転送設定を削除する場合：
転送設定を追加する場合：
［転送設定の追加］をクリック→必要な項目を設定→［OK］をクリック
表示される項目

受信手段： | 受信方法を選択します。
転送条件名： | 転送条件名を入力します。［この転送条件を有効にする］にチェックマークを付けると、登録した転送条件を有効にできます。
転送条件： | 指定した条件を満たした受信文書のみを転送するように設定できます。
転送先： | 宛先表の宛先を指定する：［宛先表から指定］を選択したあと［宛先の選択］をクリックして、表示される一覧から転送先を指定します。 ファクスボックスから転送する：［ファクスボックスから指定］を選択したあと、ドロップダウンリストから、転送先のファクスボックスを選択します。 転送先ボックスのURLをEメールで通知する：［URL送信を有効にする］にチェックマークを付けます。
転送時の設定： | 転送するときの送信文書名、ファイル形式など必要な項目を設定します。ドロップダウンリストからファイル形式を選択できます。 転送するファイルをページごとに分けて転送する：［ページごとに分割する］にチェックマークを付けます。 転送する時間帯を指定する：［転送設定時刻を指定する］にチェックマークを付けます。 毎日転送するよう指定する：［毎日指定］を選択したあと、開始時刻と終了時刻を指定します。 転送を曜日指定する：［期間指定］を選択したあと、転送する曜日の開始時刻と終了時刻を指定します。 転送終了を通知する：［転送終了通知］にチェックマークを付けたあと、［宛先の選択］をクリックして通知する宛先を選択します。 エラーの発生を通知する：［エラー時のみ転送終了通知をする］にチェックマークを付けます。 転送する文書をプリントする、または保存する：［受信ファイルを保存/プリントする］にチェックマークを付けます。

メモ
転送条件の詳しい説明は、「スキャンして送信」、「本体でのファクス送受信」を参照してください。

条件なし転送を登録する場合：
［条件なし転送の登録］をクリック→必要な項目を設定→［OK］をクリック
表示される項目

受信手段： | 受信方法を選択します。
この転送条件を有効にする： | 登録した転送条件を有効にします。
転送先： | 宛先表の宛先を指定する：［宛先表から指定］を選択したあと［宛先の選択］をクリックして、表示される一覧から転送先を指定します。 ファクスボックスに転送する：［ファクスボックスから指定］を選択したあと、ドロップダウンリストから、転送先のファクスボックスを選択します。 転送先ボックスのURLをEメールで通知する：［URL送信を有効にする］にチェックマークを付けます。
転送時の設定： | 転送するときの送信文書名、ファイル形式など必要な項目を設定します。ドロップダウンリストからファイル形式を選択できます。 転送するファイルをページごとに分けて転送する：［ページごとに分割する］にチェックマークを付けます。 転送終了を通知する：［転送終了通知］にチェックマークを付けたあと、［宛先の選択］をクリックして通知する宛先を選択します。 エラーの発生を通知する：［エラー時のみ転送終了通知をする］にチェックマークを付けます。 転送する文書をプリントする、または保存する：［受信ファイルを保存/プリントする］にチェックマークを付けます。

転送設定を編集する場合：
転送条件名をクリック→必要な項目を編集→［OK］をクリック
Eメールの重要度を設定する場合：
［Eメールの重要度の設定...］をクリック→Eメールの重要度を選択→［OK］をクリック
Eメールの重要度
[高い]：重要度の高いEメールを送信するときに選択します。
[普通]：通常のEメールを送信するときに選択します。
[低い]：重要度の低いEメールを送信するときに選択します。
転送設定を削除する場合：
削除する転送設定を選択→［転送設定の削除］をクリック
確認のメッセージが表示されたら、［OK］をクリックします。

重要
削除した転送設定を元に戻すことはできません。

メモ
本製品の操作パネル上で、［ファンクション設定］（設定／登録）の［受信/転送］→［共通設定］→［転送設定］を押しても、リモートUIからの転送を設定できます。操作パネルから設定する方法、および転送設定の詳しい説明については、「受信／転送」を参照してください。

0ACY-36C