本体の紙づまり処理
紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

メモ
手差しトレイに用紙をセットしている場合は、セットされている用紙を取り除いてください。 コピートレイ・J1を装着している場合は、コピートレイ・J1上の用紙をすべて取り除いてください。

排紙オプション未装着時
オプションのインナー2ウェイトレイ・F1、コピートレイ・J1、インナーフィニッシャー・F1が装着されていないときは、次の手順に従って用紙を取り除いてください。
1.
排紙トレイの紙づまりを取り除いてください。
2.
カセット右下カバー、右上カバーを開いて、紙づまりがないかどうかを確認します。

| 1.カセット右下カバーを開く
2.カセット右上カバーを開く つまっている用紙があったら取り除いて、カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

3.
本体右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.取っ手を持ちながら本体右下カバーを開く
2.本体右下カバー内の紙づまりを取り除く

4.
第1排紙トレイの紙づまりを取り除いてください。

注意
プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因になることがあります。

5.
本体右下カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

6.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面は、紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。

排紙オプション装着時
オプションのインナー2ウェイトレイ・F1、コピートレイ・J1、インナーフィニッシャー・F1が装着されているときは、次の手順に従って用紙を取り除いてください。
1.
排紙トレイの紙づまりを取り除いてください。
2.
カセット右下カバー、右上カバーを開いて、紙づまりがないかどうかを確認します。

| 1.カセット右下カバーを開く
2.カセット右上カバーを開く つまっている用紙があったら取り除いて、カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

3.
本体のカバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.取っ手を持ちながら本体右下カバーを開く
2.緑色の取っ手を持ちながら本体右上カバーを開く
3.本体右下カバー内の紙づまりを取り除く

4.
第1排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。

| 1.定着ユニットの上から紙づまりを取り除く
2.引き抜けないときは、下から引き抜く

注意
プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因になることがあります。

5.
第2排紙トレイ、反転部、第3排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。

| 1.第2排紙トレイの紙づまりを取り除く
2.緑色の反転部ガイドを押し下げながら紙づまりを取り除く
3.第3排紙トレイの紙づまりを取り除く

6.
両面搬送部につまっている用紙を取り除きます。
7.
両面ユニットにつまっている用紙を取り除きます。

| 1.両面ユニットを持ち上げる
2.つまっている用紙を取り除く
3.両面ユニットを戻す

8.
本体のカバーを閉じます。

| 1.本体右上カバーを閉じる
2.本体右下カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

重要
カバーは必ず、本体右上カバーを閉じてから、本体右下カバーを閉じてください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

9.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面は、紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。

0ACY-0H3