WSD Scanで原稿を読み込む
WSD Scanで原稿を読み込む際の操作の流れを説明します。

重要
本製品でWSD Scanを行う場合は、以下の条件でのみスキャンが可能です。
用紙サイズ： | A4
色： | カラー
解像度： | 300 dpi 固定
ファイル形式： | BMP、JPEG、PNG、TIFF

1.
[リモートスキャナー]→[オンライン]を押す
本製品のスキャナー機能をオンラインにします。

メモ
メインメニュー画面に「リモートスキャナー」が表示されていない場合は、[すべて表示]を押してください。 [オンライン]に切り替えた後、他のスキャナドライバーと競合した場合は、早いほうの動作を受け付けます。

2.
原稿をセット

重要
フィーダーをご使用の場合でも、両面原稿はスキャンできません。片面原稿をセットしてください。 スキャンできる領域の大きさはA4までです。 例えばA3をセットしてもA4のサイズしかスキャンされないのでご注意ください。

メモ
原稿をセットする方法は、「原稿をセットする」を参照してください。

3.
Windows 7の場合は、コンピューター上で、［スタート］→［すべてのプログラム］→［Windows FAX とスキャン］をクリック
Windows 8の場合は、デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［検索］を選択→［Windows FAXとスキャン］を入力

メモ
Windows 7で［Windows FAX とスキャン］がメニューに表示されていない場合は、下記の手順で機能を再起動すると表示できます。
1. | [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラム]→「Windows の機能の有効化または無効化」→[印刷とドキュメントサービス] をクリック
2. | [Windows FAX とスキャン]のチェックをはずして[OK]を押す
3. | コンピューターを再起動する
4. | 同様に操作し、[Windows FAX とスキャン] のチェックをつけて[OK]を押す
Windows OSの機能の詳細については、OS付属のマニュアルを参照いただくか、Microsoft社にお問い合せください。

4.
［スキャン］をクリック
5.
［新しいスキャン］をクリック
6.
［変更］→本製品をスキャナーとして選択→［OK］を押す
7.
各項目を設定

［プロファイル］： | スキャンする原稿が文字の場合は[ドキュメント]、写真の場合は[写真]を選択します。 [プロファイルの設定]を押すと、設定値の組み合わせに名前を付けて保存できます。
［スキャナーの種類］： | フィーダーの場合は[フィーダー]、原稿台ガラスの場合は[フラットベット]を選択します。
［用紙サイズ］： | [A4]を選択します。
［色の形式］： | [カラー]が設定されます。
［ファイルの種類］： | BMP、JPEG、PNG、TIFFから選択します。
［解像度］： | [300]が設定されます。

8.
［スキャン］をクリック
スキャンされた原稿がファイル一覧に表示されます。

メモ
スキャンされたファイルは、[マイドキュメント]＞[Scanned Documents]に保存されています。 [プレビュー]を押すとスキャン画像が右側に表示されますが、コンピューターには保存されません。

0ACY-16K