受信パスワードを設定する
ITU-T規格のパスワードを設定します。相手先からITU-T規格で送られてきた受信ファイルにFコードが設定されていないとき、パスワードの照合が行われます。その際、ここで設定したパスワードと一致しないパスワードが付加されている場合やパスワードが付加されていない場合は、文書を受信しません。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［ファクス設定］を押す
3.
［受信パスワード］→［設定］を押す
4.
［パスワード］と［確認入力］を入力→［OK］→［OK］を押す
スペースを入力する場合は、［スペース］を押します。
［バックスペース］を押すと、最後の1文字が削除されます。

重要
ここで受信パスワードを設定しても、Fコードが指定された受信ファイルの場合は、そのFコードのパスワードが優先されます。

メモ
ITU-Tは、国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門です。

0ACY-0CS