システムページのオーバーレイ印字を設定する（システムオーバーレイ）

オーバーレイ印字は、印刷する各ページに共通なデザイン書式などをフォームとしてあらかじめオーバーレイ領域に登録し、印字データと重ねて印刷する機能です。オーバーレイ印字を行うと、各ページに共通の印字データをページごとに送る必要がなくなり効率よく印刷できます。
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズには、5種類の定型フォームがあらかじめ登録されています。ここでは、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズが保有しているオーバーレイフォームを使用して、オーバーレイ印字を行うかどうかを設定します。
「システムオーバーレイ設定」を［しない］に設定
システム保有のフォームによるページオーバーレイ印字を行いません。
1～5（「システムオーバーレイ設定」を［する］に設定し、「オーバーレイ番号」でページを指定）
指定したシステム保有ページの定型フォームをオーバーレイ印字します。

設定値 | フォームの内容
1（ページ1） | 1／3インチ間隔で横罫線を引いた6 lpi用のフォーム。（線種は破線で、1インチごとに実線）
2（ページ2） | 1／3インチ幅の網かけを1行おきに入れ、ページ全体を枠取りした6 lpi用のフォーム。
3（ページ3） | ページ全体を枠取りしたフォーム。
4（ページ4） | ページ1のフォームを1／4インチ間隔に変形させた8 lpi用のフォーム。
5（ページ5） | ページ2のフォームを1／4インチ間隔に変形させた8 lpi用のフォーム。

* 線の太さは、300 dpiで1ドット、600 dpiで2ドットになります。
システム保有ページのオーバーレイ印字の開始時または終了時には、パラメータリセット処理が行われます。

| 「ページオーバーレイ機能」 「内蔵フォームの印字サンプル」

0ACY-2HX