右マージンの設定（[ESC] Q）
右マージン位置を設定します。

JIS | ESC Q <右マージン位置（1バイト）>
16進数 | 1Bh 51h <右マージン位置（1バイト）>

| <右マージン位置（1バイト）> 左端（第1文字目の印字位置）からの文字数で右マージン位置を指定します。
単位： | 現在の文字ピッチでの文字数
範囲： | 1～255（01h～FFh）
右マージンは、左端から（文字ピッチ×文字数）インチの位置になります。このとき、文字ピッチの調整量も含まれます。 プロポーショナルピッチが指定されている場合、文字ピッチは10cpiとして設定されます。

| 本制御命令を行の途中で受信した場合、行バッファーの印字データを消去して印字位置を左マージン位置に移動します。

| 右マージンの設定後に文字ピッチを変更しても、右マージン位置は変化しません。 右マージン位置が左マージン位置よりも右側にない場合、本制御命令は無視されます。また、右マージンと左マージンの間隔が1文字幅に満たない場合でも、1文字は印字されます。

0ACY-1WY