プリンターの接続方法
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
Mac OS X 10.4.9/10.5/10.6をお使いの場合
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
1.
ドライバーをインストールするコンピューターのIPv4アドレスが本製品の［ファイアウォール設定］で送受信を許可されているかどうかを確認（→「TCP/IPv4の設定」の手順14～15）

重要
［ファイアウォール設定］で送受信を許可されていないIPv4アドレスの場合、ドライバーをインストールできません。 ドライバーをインストールしたコンピューターのIPv4アドレスが［ファイアウォール設定］で送受信を許可されなくなった場合、そのコンピューターから印刷またはファクス送信は行えません。

2.
ドライバーをインストール
各ドライバーの取扱説明書に記載されている手順に従って、ドライバーをインストールします
LIPSプリンタードライバー、およびPSプリンタードライバーの場合
「プリンタードライバーインストールガイド」
ファクスドライバーの場合
「ファクスドライバーインストールガイド」
インストール中にポートを選択する画面が表示されたら、［ネットワーク］を選択します。リストから、「SMBとWINSの設定」で設定した［ワークグループ名］、［サーバー名］、［プリンター名］を順に選択します。
Mac OS X 10.4.9/10.5/10.6をお使いの場合
PS拡張キットを有効にして、Mac OSに標準添付されているApple社製PSプリンタードライバーを使用すると、プリントアプリケーションとしてSMBを設定できます。「コンピューターからのプリント (Mac)」を参照してプリンター記述ファイルをインストールしたあと、Macintoshの説明書を参照して印刷設定を行ってください。

メモ
Windows Vistaをお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのようなときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、OSの説明書などを参照してください。

0ACY-356