用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）
用紙の左端を基準として、印字位置を左右方向にずらす量を255段階で指定します。
印字開始位置を左にずらす場合はプラス（＋）方向、右にずらす場合はマイナス（－）方向になります。

【単位】 | 1／72インチ（約0.35 mm）
【範囲】 | －127～0～＋127

用紙位置を微調整したときの印字位置は、用紙位置（中央／左端印字モード）の設定および印字領域（標準／ワイド領域モード）の設定によって次のようになります。
カット紙のページフォーマット（Fmode 1, 2, 7, 8）での印字動作
中央印字モード（印字幅が136桁より小さい場合）
中央印字モード（印字幅が136桁より大きい場合）
左端印字モード（印字幅が136桁より小さい場合）
左端印字モード（印字幅が136桁より大きい場合）
連続用紙のページフォーマット（Fmode 3, 4, 6）での印字動作
標準領域モード
ワイド領域モード
0ACY-2W1