メモリー領域内データのセキュリティー
imageRUNNER ADVANCEは、ハードディスクを利用したメモリーコピー、メモリー送受信などメモリー領域にデータを蓄積することで便利な機能を活用できます。
また、本製品で使用しているハードディスクは、たとえ取り外されてもデータが解析されることはほとんど不可能です。
コンピューターのハードディスクと比較してみましょう。

コンピューターの場合 ハードディスク |  | データファイルは、ファイル名などの「ファイル管理領域」と、データ本体の「実データ領域」の２つに分けて保存されます。
| データ削除操作（ごみ箱を空にする・フォーマットなど）は、ファイル管理領域を削除して隠しただけに過ぎません。 実際には実データはハードディスク内に残されています。
| ファイル復元ソフトなどを利用すれば、見えていない「実データ領域」からデータを復元することが可能です。
imageRUNNER ADVANCEの場合 ハードディスク |  | データファイルは、ファイル名などの「ファイル管理領域」と、データ本体の「実データ領域」の２つに分けて保存されます。 ファイル管理領域は、imageRUNNER ADVANCE独自の方式で管理されています。
| コピーや送受信、プリント出力後は、「ファイル管理領域」を削除していますが隠されただけに過ぎません。実際には実データがハードディスク内に残ります。
| 本体操作パネルやネットワーク上のコンピューターから、ハードディスク内の「実データ領域」へはアクセスできません。 また、ハードディスクを取り出しても、キヤノン独自の機密技術であるimageRUNNER ACVANCEのファームウェアや圧縮技術を解析することは、限りなく不可能に近いことです。

データ消去キットを拡張すると…

|  | データ消去キットにより、残存実データの完全消去が可能です。 すでに強固だったセキュリティーをさらに強固にします。 ＊『データの完全消去機能』はバッチ処理ではなくリアルタイム処理です。ジョブ履歴を残さないことも可能です。

全データ/設定の初期化
本体の廃却時や移設時など、本体に蓄積されたユーザーデータを手動で一括消去できます。
ここでは、メモリー領域内の全データ及び設定のすべてを初期化します。
全データ/設定の初期化
1.
（設定／登録）→［管理設定］→［データ管理］→［全データ/設定の初期化］を押します。
2.
消去モードを選択→［実行］を押します。

［0データ1回書き込み］： | データの上書きに"0"データを使用して1回上書きします。
［ランダムデータ1回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して1回上書きします。
［ランダムデータ3回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して3回上書きします。
［ランダムデータ9回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して9回上書きします。
［DoD標準］： | 合計3回データを上書きします。データの上書きには、1回目は固定値、2回目はその固定値の補数、3回目はランダムデータを使用します。

メモ
データの消去には30分以上かかる場合があります。

3.
初期化が終了したあとに主電源スイッチを切ります。
参考情報
ハードディスク実データ暗号化（オプション）
imageRUNNER ADVANCEのファクス機能などで本体ハードディスク内に原稿データを蓄積する際、データを自動的に暗号化するハードディスク暗号化機能をオプションで装着できます。
また、ジョブデータを自動的に完全消去できます。
ハードディスク全データ暗号化（オプション）
本体ハードディスクに書き込むデータ（テンポラリーデータや保存データなどすべてのデータ）をデータの書き込みと同時に暗号化する機能です。
暗号化用の電子鍵がないとハードディスクの復号化は不可能になっているため、万一ハードディスクが抜き取られた場合も、アドレス帳などに保存している重要なデータの漏えいを防止します。
ハードディスク実データ完全消去
imageRUNNER ADVANCEは、データファイルをファイル管理領域と実データ領域との2つに分けて保存します。
コピーや送受信、プリント出力後にファイル管理領域を削除しますが、実データ領域のデータは、削除されずハードディスク内に残った状態になっています。
コピーや送受信、プリント出力後ファイル領域を削除した時点で、実データ領域のデータ完全消去が行なわれます。完全消去の対象は、コピー/プリンター/送受信の各機能で、それぞれの画像/管理/スプールデータなどです。

メモ
ハードディスク内に生成されるジョブのテンポラリーデータをジョブ終了と同時に自動的に完全消去します。 企業のセキュリティーポリシーにあわせて4タイプの消去方法から選択できます。 0データ1回書き込み ランダムデータ1回書き込み ランダムデータ3回書き込み DoD標準 これにより、重要なドキュメント情報を漏えいから確実に守ります。

0ACY-3HE