入力解像度
HP-GL/2モードおよびHP RTLモードの入力解像度について説明します。
HP-GL/2モードの入力解像度
HP RTLモードの入力解像度
HP-GL/2モードの入力解像度
HP-GL/2モードの入力解像度は座標系の単位で指定し、以下のいずれかになります。
plotter unit（デフォルト）: 1 unitの大きさが0.025 mmの座標系
user unit: 1 unitの大きさがIP/IRコマンドとSCコマンドで設定された大きさの座標系
HP RTLモードの入力解像度
HP RTLモードの入力解像度は以下のいずれかで設定します。
Set Graphics Resolution (Esc*t#R)コマンド
PJLコマンド（1のコマンドが設定されない場合）
@PJL SET LPARM:HPGL2 IMAGE-RESOLUTION=XXXX<CR><LF>
*:「XXXX」に解像度の数値75, 150, 300, 600, 1200を設定します。
PJLコマンド（1、2のコマンドが設定されない場合）
@PJL SET RESOLUTION=YYYY<CR><LF>
*:「YYYY」に解像度の数値75, 150, 300, 600, 1200を設定します。
共通メニューの「解像度」（1、2、3のコマンドが設定されない場合）

| 共通メニューで設定した解像度は、HP-GL/2モードのデータ処理には無効です。したがって、共通メニューの「解像度」の設定とHP-GL/2モードの解像度の設定が異なっても、HP-GL/2およびHP RTLモードの画像出力には影響しません。

0ACY-26E