マルチメディアリーダー/ライター・A2
外付けのメモリーメディアを使用するために必要なオプションです。マルチメディアリーダー/ライター・A2を装着すると、SDカード、Memory Stick、CFカード、Microdriveを使用できます。

重要
メモリーメディアを挿入するとアクセスランプが点灯します。アクセスランプが点滅しているときは、メモリーメディアに触れないでください。マルチメディアリーダー/ライター・A2がメモリーメディア内のデータと交信しています。 メモリーメディアを挿入する前に、メモリーメディアが正しい向きになっているか確認してください。間違った向きでメモリーメディアを差し込もうとすると、マルチメディアリーダー/ライター・A2とメモリーメディアが故障する原因となります。 メモリーメディアを挿入したとき一部がはみ出す場合がありますが、それ以上無理に押し込まないでください。マルチメディアリーダー/ライター・A2とメモリーメディアが故障する原因となります。

各部の名称とはたらき

1 | アクセスランプ メモリーメディアを挿入すると点灯します。メモリーメディア内のデータと交信しているときは点滅します。
2 | SD/MSカードスロット SDカードまたはMemory Stickを差し込むと、カードにファイルを保存したり、カード内のファイルを本製品でプリントしたりできます。（→スキャンして保存、保存ファイルの利用）
3 | CFカードスロット CFカードを差し込むと、カードにファイルを保存したり、カード内のファイルを本製品でプリントしたりできます。Microdriveにも対応しています。（→スキャンして保存、保存ファイルの利用）

重要
お使いのSDカードの種類によっては、認識が遅くなることがあります。 メモリーメディアの対応フォーマットはFAT32のみです。 USBメモリーを使用する場合、マルチメディアリーダー/ライター・A2または本体のどちらかに1つだけ挿入して使用することを推奨します。

メモ
マルチメディアリーダー/ライター・A2は、USBデバイスポート・E2内に設置可能なオプションです。

0ACY-03J