2各エミュレーションモード（ドットフォント）での印刷方法
1.
文字セット名称選択命令IのコマンドをiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズに送ることによって印刷します。

（例） | ESC／Pエミュレーションモード時、文字セット名称"C3060．BAR"でバーコードデータ＊12345＊を印刷する場合 ESC | [SP]__fC3060.BAR,100,100,000,00007*12345*

重要
LIPSモードは、LIPSⅢまたはLIPSⅣでご使用になれます。LIPSの詳細は、以下の2種類のプログラマーズマニュアルをご参照ください。 プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」（LIPSコマンドの概要を知るためのマニュアル） プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」（LIPSコマンドの手引き） ※ LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードすることができます。

0ACY-1JC