グレースケール変換方式

テキスト | sRGB、NTSC、RGB均等
グラフィックス | sRGB、NTSC、RGB均等
イメージ | sRGB、NTSC、RGB均等

カラーのプリントデータをグレースケールに変換してプリントするときの方式を選択します。
「テキスト」、「グラフィックス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定できます。
［sRGB］
sRGB基準の色変換方式でグレースケール値を計算します。
［NTSC］
NTSC基準の色変換方式でグレースケール値を計算します。
［RGB均等］
Red、Green、Blueの色値の平均値をグレースケール値とします。

メモ
本項目はカラーデータをモノクロデータに変換する際に設定を行います。 本項目の設定はモノクロデータに対して無効になります。 「カラーモード」の設定が［自動（カラー/白黒）］、［カラー］に設定されている場合、本項目の設定は無効になります。

0ACY-1HR