SMB/CIFSネットワークで使用するために必要な作業
SMB/CIFSネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。
1 プロトコルの設定
プロトコルの設定を行います。次のいずれかを使用して設定できます。
本製品の操作パネル
リモートUI
2 印刷またはファクス送信を行うコンピューターの設定
印刷またはファクス送信を行う各コンピューターの設定を行います。（コンピューターから印刷を行うにはオプションを追加する必要があります。必要なオプションについては、「必要なオプションとシステム環境」を参照してください。）
3 ファイルサーバーの設定
本製品からのファイルの送信先となるコンピューターの設定を行います。

重要
手順1 ､3の作業は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 本製品では、SMB/CIFSネットワークで対応しているベースプロトコルはTCP/IPv4とTCP/IPv6です。NetBEUIには対応していません（プリントアプリケーションはSMBを使用します）。

0ACY-351