縦印字モードの指定（半角2文字単位）（[FS] D）
縦印字モード時に、指定した2バイトコード文字（漢字）を、半角2文字を1組として縦書きで印字します。

JIS | FS D <左側文字コード（2バイト）> <右側文字コード（2バイト）>
16進数 | 1Ch 44h <左側文字コード（2バイト）> <右側文字コード（2バイト）>

| <左側文字コード（2バイト）> <右側文字コード（2バイト）> 印字する漢字を2バイトで指定します。 半角文字は、全角文字（標準文字）の横幅が1／2になります。 2文字構成の印字では、最初の半角文字を下側に、2番目の半角文字を上側に印字します。

| 印字を行う場合は、本制御命令の前に、縦印字モードを指定してください。 本制御命令は、半角漢字を2文字構成で印字すると解除されます。また、印字データが半角1文字の場合、本制御命令は無視されます。

| 縦印字モードの指定（[FS] J）

0ACY-1XU