ケーブルの接続
本製品を1000Base-T、100Base-TX、または10Base-TのEthernetに対応したネットワークケーブルで、ネットワークに接続します。また、USBケーブルで、コンピューターとUSB接続できます。
ネットワークに接続する
USBで接続する

警告
本製品の主電源スイッチを入れた状態でUSBケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認してください。アース線が接続されていない状態でUSB ケーブルを接続すると、感電の原因になります。 本製品の主電源スイッチを入れた状態でUSBケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。

重要
本製品にネットワークケーブルやUSB ケーブルは付属していません。あらかじめご使用のコンピューターやネットワークに合ったケーブル（別売）をご用意ください。 次のようなときは、USB ケーブルを抜き差ししないでください。コンピューターや本製品の動作不良の原因になります。 ドライバーのインストール中 コンピューターの電源を入れたあとのOS 起動中 プリント中 コンピューターの電源および本製品の主電源スイッチを入れた状態でUSB ケーブルを抜き差しする場合は、抜いたあとに必ず5 秒以上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた直後に差し込むと、コンピューターや本製品の動作不良の原因になります。

ネットワークに接続する
本製品は、TCP/IP、AppleTalk、NetWareネットワークに対応しており、Windows、Macintosh、UNIX、Linuxなどのコンピューターと接続して使用できます。また、本製品は、1000Base-T、100Base-TX、および10Base-Tに対応しているので、多くのLANへすぐに接続できます。
100Base-TX、10Base-Tの場合は、カテゴリ5対応のツイストペアケーブルで本製品のRJ-45コネクタとハブのポートを接続します。ケーブルやハブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。1000Base-Tをお使いの場合には、エンハンスドカテゴリ5対応のツイストペアケーブルを使用することをおすすめします。
USBで接続する
本製品は、USBポートを装備したコンピューターと接続できます。
USBケーブルで、本製品のUSBコネクタとコンピューターのUSBポートを接続します。本製品は、USB 2.0 High-Speedに対応しています。使用しているOSに合わせて、本製品に付属のCD-ROMに収められているドライバーやユーティリティーソフトウェアをコンピューター本体にインストールしてください。ドライバーのインストールについては「コンピューターからのプリント (Windows)」、「コンピューターからのプリント (Mac)」、または「コンピューターからのファクス送信 (Windows)」を、ユーティリティーソフトウェアのインストールについては各ユーティリティーソフトウェアの説明書を参照してください。

警告
ネットワークケーブルを接続するときは、必ず本体右側面にある主電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。（→主電源と節電キーについて）感電の原因となることがあります。

重要
AppleTalkネットワーク上に2台以上の機器が接続されている場合、それぞれの電源は、10秒以上間隔をおいて入れてください。 本製品とコンピューターをUSBで接続する場合は、［USBデバイスとして使用］（USB設定画面）が「ON」になっていることを確認してください。（→USBを使用する） 本製品とコンピューターをUSBケーブルを介して接続した場合は、ユーティリティーソフトウェアによっては使用できないものもあります。

メモ
本製品は、Ethernetの種類（1000Base-T、100Base-TX、または10Base-T）を自動認識します。 1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応の機器が混在しているときは、スイッチングハブなど、1000Base-T、100Base-TX、10Base-Tのすべてに対応した機器が必要です。詳しくは、お買い求めの販売店、または担当サービスへお問い合わせください。 ネットワークケーブルを接続したら、次の作業を行います。設定方法については、各取扱説明書を参照してください。 日付／時刻の設定やユーザー管理設定（→日付／時刻については「日付／時刻を設定する」、ユーザー管理については「認証によるアクセス制限」） 各種ネットワークの設定 必要なドライバーのインストール（→コンピューターからのプリント (Windows)、コンピューターからのプリント (Mac)、またはコンピューターからのファクス送信 (Windows)） 必要なユーティリティーソフトウェアのインストール（→各ユーティリティーソフトウェアの説明書） 本製品をUSB ケーブルでMacintosh と接続している場合は、本製品を起動する際、またはスリープ状態から復帰する際、シャットダウンされたMacintosh も起動することがあります。このようなときには、USB ケーブルによる接続を取り外してください。（本製品とMacintosh の間にUSB ハブを使用すると、この問題が解決する場合があります。） USBインターフェイスは、接続するコンピューターのOS によって、次のように異なります。詳細については、お買い求めの販売店、または担当サービスへお問い合わせください。 Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012：USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed（USB 1.1相当） Mac OS 8、9、X（10.3.2以前）、X（Classic）：USB Full-Speed（USB 1.1相当） Mac OS X（10.3.3以降）：USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed（USB 1.1相当） Macintosh用のファクスドライバーについては､「コンピューターからのファクス送信 (Mac)」を参照してください｡ 本製品とUSB接続したコンピューターは、ジョブの送信先や転送先として指定できません。また、そのコンピューターでは、リモートUIとNetwork ScanGearは使用できません。

0ACY-33J