文字セットのコピー（[ESC] : [NUL]）
1バイトコード文字（ANK文字）の内蔵文字セットを登録文字セットにコピーします。

JIS | ESC ： NUL <内蔵文字セット番号（1バイト）> <登録文字セット番号（1バイト）>
16進数 | 1Bh 3Ah 00h <内蔵文字セット番号（1バイト）> <登録文字セット番号（1バイト）>

| <内蔵文字セット番号（1バイト）> 内蔵文字セットの書体番号を指定します。
範囲： | 0～6（00h～06h） 本エミュレーションモードでは00h以外の指定は無視されます。
<登録文字セット番号（1バイト）> 登録文字セット番号0（00h）を指定します。

| 1バイトコード登録文字セットに内蔵文字セットをコピーすると、独自の文字を登録していない文字（コード）を印字するときに内蔵の文字を印字することができ、登録文字セットと内蔵文字セットの切り換え指定が不要になります。

0ACY-1W8