初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）
電源を入れたときや、リセット処理（プリンター初期化／プリント中止）を行ったときにタッチパネルのメニューで設定したページ長を有効にするかどうかを選択します。
無効
リセット処理後、タッチパネルまたは制御命令のページ長の設定を無効にします。したがって、ページ長は、用紙サイズ、印字領域のモードにしたがった各ページフォーマットの設定になります。
有効
リセット処理後、タッチパネルのメニューまたは制御命令で設定したページ長を有効にします。

| この設定は、カット紙および連続用紙のページフォーマットどちらの場合も有効です。 カット紙の場合は、VFCグループの「単票用紙長機能」が「有効」に設定されていないと、本設定に関わらず、そのページ長での改ページ動作を行いません。

| 「カット紙のページ長の設定方法を選択する（単票用紙長機能）」 「ページ長を設定する（用紙長設定）」 「ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）」

0ACY-2XE