スキャナーのオンライン／オフラインを切り替える
スキャンした画像をコンピューターに取り込むときは、本体のリモートスキャナー機能をオンラインに設定します。
スキャンのあと、コピーやファクスなど他の機能を使用するときは、リモートスキャナーをオフラインに設定します。
スキャナーをオンラインにする
スキャナーをオフラインにする
スキャナーをオンラインにする
1.
［リモートスキャナー］を押す

メモ
メインメニュー画面が表示されていない場合は、（メインメニュー）を押してください。

2.
［オンライン］を押す
スキャナーがオンラインになります。

メモ
お使いの機種によっては、自動オンラインを設定することもできます。（→「リモートスキャナー機能を自動的に有効にする」）

スキャナーをオフラインにする
リモートスキャナー機能を使用したあと、コピーやファクスなど他の機能を使用するためには、スキャナーをオフラインにします。
1.
リモートスキャナー画面で［オフライン］を押す
スキャナーがオフラインになります。

メモ
お使いの機種によっては、自動オフラインを設定することもできます。（→「自動オフライン移行を有効にする」） データ転送中には、スキャナーをオフラインにしなくても、他の機能を使用できます。 スキャン中に［オフライン］を押した場合は、スキャン中止を確認するダイアログボックスが表示されます。［はい］をクリックするとスキャンが中断され、スキャナーがオフラインになります。

0ACY-3LR