環境設定
環境設定：用紙設定
環境設定：表示設定
環境設定：タイマー／電力設定
環境設定：ネットワーク
環境設定：外部インターフェイス
環境設定：アクセシビリティー
環境設定：用紙設定

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［用紙の設定］ （→給紙箇所にセットした用紙のサイズと種類を登録する） | 給紙箇所 設定： 薄紙、普通紙、厚紙1、厚紙2、色紙、再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム | 普通紙 |  | ×
| <普通紙の坪量設定>：普通紙1(65～82g/m2)、普通紙2(83～99g/m2)、普通紙3(100～105g/m2) | 普通紙1(65～82g/m2) | × | ×
［A5R/STMTR用紙の区別］ （→A5R/STMTR用紙を区別する） | A5R、STMTR | A5R | × | ×
［B5/EXEC用紙の区別］ （→B5/EXEC用紙を区別する） | B5、EXEC | B5 | × | ×
［用紙種類の管理設定］ （→用紙種類の管理設定をする） | 詳細/編集 名称、種別、坪量、表面性、特徴、色、クリープ(ずれ)補正量の調整 | - |  | ×
| 複製、削除 | - |  | ×
［手差し用紙のデフォルト設定登録］ （→手差し用紙のデフォルト設定を登録する） | ON、OFF 登録（用紙サイズ／用紙の種類） | OFF | × | ×
［ユーザー設定サイズの登録］ （→ユーザー設定サイズを登録／編集／削除する） | S1～S4： 登録/編集、名称変更 | - | × |
削除 | - | × | ×

環境設定：表示設定

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［起動/復帰後に表示する画面］ （→起動／復帰後に表示する画面を設定する） | メインメニュー、カスタムメニュー、コピー、ファクス、スキャンして送信、スキャンして保存、保存ファイルの利用、受信トレイ、セキュアプリント、リモートスキャナー、ウェブブラウザー*1、便利な機能紹介、Workflow Composer*1 | メインメニュー | × | ×
| 状況確認/中止画面を開く：ON、OFF | OFF | × | ×
［デフォルト画面の変更(状況確認/中止)］ （→状況確認／中止のデフォルト画面を変更する） | 状況の種類：コピー/プリント、送信、受信、保存、消耗品確認 | コピー/プリント | × | ×
| 状況/履歴：ジョブ状況、ジョブ履歴 | ジョブ状況 | × | ×
| 詳細種類（コピー/プリント、ジョブ状況）：コピー、プリント | - | × | ×
| 詳細種類（送信、ジョブ状況）：送信、ファクス | - | × | ×
| 詳細種類（受信、ジョブ状況）：ファクス、転送 | - | × | ×
| 詳細種類（コピー/プリント、［ジョブ履歴］）：コピー、プリンター、ローカルプリント、受信プリント、レポートプリント | - | × | ×
| 詳細種類（送信、ジョブ履歴）：送信、ファクス | - | × | ×
| 詳細種類（受信、ジョブ履歴）：受信、ファクス | - | × | ×
［ファクスファンクションの表示］ （→ファクスファンクションを表示する） | ON、OFF | ON | × | ×
| 「スキャンして送信」にファクスを表示：ON、OFF | ON | × | ×
［保存先の表示設定］ （→保存先の表示を設定する） | ネットワーク：ON、OFF | ON | × | ×
| メモリーメディア：ON、OFF | OFF | × | ×
［表示言語/キーボードの切替のON/OFF］ （→表示言語／キーボードの切替を有効にする） | ON、OFF | OFF | × | ×
［表示言語/キーボードの切替］ （→表示言語／キーボードを切り替える） | 言語、キーボードの配列 | - | × | ×
［キーボードのシフトロックを使用］ （→キーボードのシフトロックの設定を変更する） | ON、OFF | ON | × |
［用紙残量メッセージ表示］ （→用紙残量を表示する） | ON、OFF | ON | × | ×
［部数/待ち時間の状況表示］ （→プリントジョブ終了予測時間を表示する） | ON、OFF | ON | × | ×
［原稿読み取り部の清掃表示］ （→原稿読み取り部の清掃画面を表示させる） | ON、OFF | ON | × | ×
［用紙種類選択画面の優先表示］ （→用紙種類の選択画面のデフォルト表示を設定する） | 簡易、詳細 | 簡易 | × | ×
［mm/インチ入力の切替］ （→インチ入力に切り替える） | mm、インチ | mm | × |
［ID/ユーザー名表示のON/OFF］ （→ログインしている部門ID／ユーザー名を表示する） | ON、OFF | ON | × | ×
［トナー残量警告表示のON/OFF］（→トナー残量の警告画面を表示する） | ON、OFF | ON | × | ×
［トナー残量警告表示の消去］（→トナー残量の警告表示を消去する） | はい、いいえ | － | × | ×

*1 | オプション装着時に表示される項目です。

環境設定：タイマー／電力設定

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［時刻微調整］ （→時刻を微調整する） | 00:00～23:59（1分間隔） | - | × | ×
［日付/時刻設定］ （→日付／時刻を設定する） | 日付／時刻の設定（12桁の数字） | - |  | ×
| タイムゾーン：GMT-12:00～GMT+12:00 | GMT+09:00 |  | ×
| サマータイム：ON、OFF | OFF |  | ×
| 開始日（月/日/時刻（0～23）、 終了日（月/日/時刻（0～23） | - |  | ×
［時刻の形式］ （→時刻の形式を設定する） | 24時間表示、12時間表示 | 24時間表示 |  | ×
［主電源ON時の高速起動］（→本製品を高速起動する） | ON、OFF | ON |  |
起動速度を優先：ON、OFF | ON |  | ×
［オートクリア移行時間］ （→オートクリア移行時間を設定する） | 0分（なし）、10～50秒（10秒間隔）、1～9分（1分間隔） | 2分 |  |
［オートクリア移行時間の制限］ （→オートクリア移行時間を設定する） | ON、OFF | OFF |  |
［オートクリア後の機能］ （→オートクリア後の表示画面を設定する） | 復帰する、復帰しない | 復帰する |  |
［オートスリープ移行時間］ （→オートスリープ移行時間を設定する） | 5分、10分、15分、20分、30分、40分、50分、1時間、90分、2時間、3時間、4時間 | 5分*2 |  |
［スリープ時の消費電力］ （→スリープ時の消費電力を設定する） | 少ない、多い | 少ない |  |
［オートスリープ時刻の設定］ （→オートスリープ時刻を設定する） | 日曜日～土曜日まで00:00～23:59（1分間隔） | - |  |
［スリープ復帰時刻の設定］ （→スリープ復帰時刻を設定する） | 00:00～23:59（1分間隔） | - |  |

*2 | 本項目は、工場出荷時の設定でお使いになることをお勧めします。

環境設定：ネットワーク
最初に「インターフェイスの設定」、「TCP/IPv4の設定」、「TCP/IPv6の設定」、および「TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定」を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。TCP/IPのプロトコル設定後は、リモートUIで設定項目を変更できます。
また、NetWareネットワーク、AppleTalkネットワークをお使いの場合に、本製品の操作パネル以外で設定を行う場合は、TCP/IPプロトコルが使用できる必要があります。
レポート出力（→設定内容を確認するには）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［レポート出力］ | はい、いいえ | - |  | ×

ネットワークの設定変更/接続の確認表示（→インターフェイスの設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［ネットワークの設定変更/接続の確認表示］ | ON、OFF | OFF | × |

TCP/IP設定：IPv4設定（→TCP/IPv4の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IPv4設定］
［IPv4を使用］ | ON、OFF | ON |  | ×
［IPアドレス設定］
| IPアドレス | 0.0.0.0 |  | ×
| サブネットマスク | 0.0.0.0 |  | ×
| ゲートウェイアドレス | 0.0.0.0 |  | ×
| DHCP：ON、OFF | OFF |  |
| RARP：ON、OFF | OFF |  |
| BOOTP：ON、OFF | OFF |  |
［DHCPオプション設定］
| ホスト名の取得： ON、OFF | ON |  | ×
| DNSの動的更新： ON、OFF | OFF |  | ×
［PINGコマンド］ （→TCP/IPv4の設定の確認（PINGコマンド）） | IPv4アドレス | 0.0.0.0 | × | ×

TCP/IP設定：IPv6設定（→TCP/IPv6の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IPv6設定］
［IPv6を使用］ | ON、OFF | OFF |  | ×
［ステートレスアドレス設定］ | ステートレスアドレスを使用：ON、OFF | ON |  | ×
［手動アドレス設定］
| 手動アドレスを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| 手動アドレス（IPv6アドレス（最大39文字）） | - |  | ×
| プレフィックス長：0～128 | 64 |  | ×
| デフォルトルーターアドレス（最大39文字） | - |  | ×
［DHCPv6を使用］ | ON、OFF | OFF |  |
［PINGコマンド］ （→TCP/IPv6の設定の確認（PINGコマンド））
| IPv6アドレス（最大39文字） | - | × | ×
| ホスト名 | - | × | ×

TCP/IP設定：DNS設定（→TCP/IPv4の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［DNS設定］
［DNSサーバーアドレス設定］
| プライマリーDNSサーバー（IPv4アドレス） | 0.0.0.0 |  | ×
| セカンダリーDNSサーバー（IPv4アドレス） | 0.0.0.0 |  | ×
［DNSのホスト名/ドメイン名設定］
| ホスト名 | Canon＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊＊"はMACアドレスの下6桁） |  | ×
| ドメイン名 | （空欄） |  | ×
［DNSの動的更新設定］
| DNSの動的更新：ON、OFF | OFF |  | ×

TCP/IP設定：DNS設定（→TCP/IPv6の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［DNS設定］
［DNSサーバーアドレス設定］
| プライマリーDNSサーバー（IPv6アドレス） （最大39文字） | - |  | ×
| セカンダリーDNSサーバー（IPv6アドレス） （最大39文字） | - |  | ×
［DNSのホスト名/ドメイン名設定］
| IPv4と同じホスト名/ドメイン名を使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| ホスト名 | Canon＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊＊"はMACアドレスの下6桁） |  | ×
| ドメイン名 | - |  | ×
［DNSの動的更新設定］
| DNSの動的更新：ON、OFF | OFF |  | ×
| ステートレスアドレスの登録：ON、OFF | OFF |  | ×
| 手動アドレスの登録：ON、OFF | OFF |  | ×
| ステートフルアドレスの登録：ON、OFF | OFF |  | ×

TCP/IP設定

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［WINS設定］ （→プロトコルの設定）
| WINSによる名前解決：ON、OFF | OFF |  | ×
| WINSサーバーアドレス（IPアドレス） | 0.0.0.0 |  | ×
| ノードタイプ：自動設定（表示のみ） | - | × | ×
| スコープID | （空欄） |  | ×
［LPD印刷の設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| ON、OFF | ON |  |
| LPDバナーページの出力*2：ON、OFF | OFF |  |
［RAW印刷の設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| ON、OFF | ON |  |
| 双方向通信を使用：ON、OFF | OFF |  |
［SNTP設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| SNTPを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| ポーリング間隔：1～48時間（1時間間隔） | 24 |  | ×
| NTPサーバーアドレス（IPアドレスまたはホスト名） | （空欄） |  | ×
| NTPサーバー確認 | - | × | ×
［FTP印刷の設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| FTP印刷を使用：ON、OFF | OFF |  |
| ユーザー名 | guest |  | ×
| パスワード | 7654321 |  | ×
［WSD設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| WSD印刷を使用：ON、OFF | OFF |  |
| WSD参照を使用：ON、OFF | OFF |  |
| WSD Scan機能を使用：ON、OFF | OFF |  |
［FTPのPASVモードを使用］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定） | ON、OFF | OFF |  |
［BMLinkS設定］ （→TCP/IPv4の設定）
| BMLinkSを使用：ON、OFF | OFF |  |
| Discovery送信間隔：30分、1時間、3時間、6時間、12時間、24時間 | 30分 |  | ×
| 設置場所の情報（国/地域名） | 日本(JP) |  | ×
| 設置場所の情報（会社/組織名、部門名、ビル名、階数、ブロック名） | （空欄）
［IPP印刷の設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定） | ON、OFF | OFF |  |
| SSLを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| 認証を使用：ON、OFF | ON |  | ×
| ユーザー名 | guest |  | ×
| パスワード | 7654321 |  | ×
［マルチキャスト探索設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| 探索応答：ON、OFF | ON |  |
| スコープ名 | default |  | ×
［HTTPを使用］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定） | ON、OFF | ON |  |
［SSL設定］ （→SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定） | SSLを使用している設定項目 | - |  | ×
［鍵と証明書］
| 使用鍵に設定 | - |  | ×
| 証明書詳細情報（バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証） | - |  | ×
| 使用先を表示（使用中の鍵ペアの用途） | - |  | ×
［プロキシー設定］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）
| プロキシーを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| サーバーアドレス（IPアドレスまたはFQDN） | （空欄） |  | ×
| ポート番号：1～65535 | 80 |  | ×
| 同一ドメインにもプロキシーを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
［認証設定］
| プロキシー認証を使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| ユーザー名 | （空欄） |  | ×
| パスワード | （空欄） |  | ×
［部門別ID管理の暗証番号確認を使用］ （→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定） | ON、OFF | OFF |  | ×

*2 | オプション装着時に表示される項目です。

IPSec設定（→IPSecの設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IPSec設定］
<IPSecを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
<ポリシー外パケットの受信> | 許可、拒否 | 許可 |  | ×
［ポリシーのON/OFF］ | ON、OFF | ON |  | ×
［登録］
| ポリシー名（最大24文字） | （空欄） |  | ×
［セレクター設定］
| ローカルアドレス（全IPアドレス、自IPv4アドレス、自IPv6アドレス、IPv4手動指定、IPv6手動指定） | 全IPアドレス |  | ×
| IPv4手動指定（単一指定、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、サブネット指定（アドレス、サブネットマスク）） | 単一指定 |  | ×
| IPv6手動指定（単一指定（アドレス）、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、プレフィックス指定（アドレス、プレフィックス長）） | 単一指定 |  | ×
| プレフィックス長（0～128） | 64 |  | ×
| リモートアドレス（全IPアドレス、全IPv4アドレス、全IPv6アドレス、IPv4手動指定、IPv6手動指定） | 全IPアドレス |  | ×
| IPv4手動指定（単一指定、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、サブネット指定（アドレス、サブネットマスク）） | 単一指定 |  | ×
| IPv6手動指定（単一指定（アドレス）、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、プレフィックス指定（アドレス、プレフィックス長）） | 単一指定 |  | ×
| プレフィックス長（0～128） | 64 |  | ×
| ポート（ポート番号で指定、サービス名で指定） | ポート番号で指定 |  | ×
| ポート番号で指定（ローカルポート（全ポート、単一指定）、リモートポート（全ポート、単一指定）） | 全ポート |  | ×
| 単一指定（1～65535） | 0 |  | ×
| サービス名で指定 サービスのON/OFF：ON、OFF | OFF |  | ×
［IKE設定］
| IKEモード：メイン、アグレッシブ | メイン |  | ×
| 認証方式：事前共有鍵方式（共有鍵）、電子署名方式（鍵と証明書） | 事前共有鍵方式 |  | ×
| 鍵と証明書選択時 使用鍵に設定 | - |  | ×
| 証明書詳細情報（バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証） | - |  | ×
| 使用先を表示（使用中の鍵ペアの用途） | - |  | ×
| 認証/暗号化アルゴリズム （自動、手動指定） | 自動 |  | ×
| 認証/暗号化アルゴリズム：手動指定 認証 SHA1：ON、OFF | ON |  | ×
| SHA2：ON、OFF | ON |  | ×
| 暗号 3DES-CBC：ON、OFF | ON |  | ×
| AES-CBC：ON、OFF | OFF |  | ×
| DHグループ： Group1(768)、Group2(1024)、Group14(2048)、ECDH-P256、ECDH-P384 | Group2(1024) |  | ×
［IPSec通信設定］
| 有効期間 時間：ON、OFF | ON |  | ×
ON設定時：（1～65535分） | 480分 |  | ×
| 有効期間 サイズ：ON、OFF | OFF |  | ×
ON設定時：（1～65535MB） | 0MB |  | ×
| PFS：ON、OFF | OFF |  | ×
| 認証/暗号化アルゴリズム ：自動、手動指定 | 自動 |  | ×
| 認証/暗号化アルゴリズム：手動指定(ESP、ESP(AES-GCM)、AH(SHA1)) | ESP |  | ×
| ESP設定時： ESP認証 SHA1：ON、OFF | ON |  | ×
| NULL：ON、OFF | OFF |  | ×
| ESP暗号 3DES-CBC：ON、OFF | ON |  | ×
| AES-CBC：ON、OFF | OFF |  | ×
| NULL：ON、OFF | OFF |  | ×
| ESP(AES-GCM)設定時：なし | - |  | ×
| AH(SHA1)設定時：なし | - |  | ×
| 接続モード：トランスポート（表示のみ） | - | × | ×
［編集］ | - | - |  | ×
［削除］ | - | - |  | ×
［リストプリント］ | プリント | - | × | ×

NetWare設定（→プロトコルの設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［NetWare設定］
<NetWareを使用> | ON、OFF | OFF |  |
<フレームタイプ> | 自動検出、Ethernet II、Ethernet 802.2、Ethernet 802.3、Ethernet SNAP | 自動検出 |  | ×
<IPX外部ネットワーク番号> | 自動設定（表示のみ） | - | × | ×
<ノード番号> | 自動設定（表示のみ） | - | × | ×
<プリントサービス> | Bindery PServer、RPrinter、NDS PServer、NPrinter | NDS PServer |  | ×
<パケットサイン> | 自動設定（表示のみ） | - | × | ×
［Bindery PServer］
| プリントサーバー名 | （空欄） |  | ×
| ファイルサーバー名 | （空欄） |  | ×
| プリントサーバーパスワード | （空欄） |  | ×
| プリンター番号：0～15 | 0 |  | ×
| ポーリング間隔：1～15秒 | 5秒 |  | ×
| 用紙定義フォーム：0～255 | 0 |  | ×
| データバッファーサイズ：1～20KB | 20KB |  | ×
| サービスモード：キュー内での用紙最小限変更、用紙最小限変更、必要に応じた用紙の変更可、現在マウントされている用紙のみサービス可 | キュー内での用紙最小限変更 |  | ×
［RPrinter］
| プリントサーバー名 | （空欄） |  | ×
| ファイルサーバー名 | （空欄） |  | ×
| プリンター番号：0～15 | 0 |  | ×
［NDS PServer］
| プリントサーバー名 | （空欄） |  | ×
| ツリー名 | （空欄） |  | ×
| コンテキスト名 | （空欄） |  | ×
| プリントサーバーパスワード | （空欄） |  | ×
| プリンター番号：0～254 | 0 |  | ×
| ポーリング間隔：1～255秒 | 5秒 |  | ×
| 用紙定義フォーム：0～255 | 0 |  | ×
| データバッファーサイズ：3～20KB | 20KB |  | ×
| サービスモード：キュー内での用紙最小限変更、用紙最小限変更、必要に応じた用紙の変更可、現在マウントされている用紙のみサービス可 | キュー内での用紙最小限変更 |  | ×
［NPrinter］
| プリントサーバー名 | （空欄） |  | ×
| ツリー名 | （空欄） |  | ×
| コンテキスト名 | （空欄） |  | ×
| プリンター番号：0～254 | 0 |  | ×

AppleTalk設定（→プロトコルの設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［AppleTalk設定］
<AppleTalkを使用> | ON、OFF | OFF |  |
<使用するフェーズ> | フェーズ2（表示のみ） | - | × | ×
［サービスの名称］ | 名称 | 機種名 |  | ×
［サービスが登録したゾーン］ | 登録したゾーン | ＊ |  | ×
<印刷モード>*2 | 両方、スプール、ダイレクト | 両方 |  | ×

*2 | オプション装着時に表示される項目です。

SMBサーバー設定（→プロトコルの設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報配信項目
［SMBサーバー設定］
<SMBサーバーを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
［サーバー名］ | サーバー名 | Canon＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊＊"はMACアドレスの下6桁） |  | ×
［ワークグループ名］ | ワークグループ名 | WORKGROUP |  | ×
［コメント］ | コメント | （空欄） |  | ×
<LMアナウンスを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
［SMBプリンター設定］
| SMB印刷を使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| プリンター名 | PRINTER |  | ×

SNMP設定（→通信環境を設定する）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［SNMP設定］
<SNMPv1を使用> | ON、OFF | ON |  |
［専用コミュニティー設定］
| 専用コミュニティー：ON、OFF | ON |  | ×
| MIBアクセス権限：読込/書込、読込のみ | 読込のみ |  | ×
［コミュニティー名1設定］
| コミュニティー名1：ON、OFF | ON |  | ×
| MIBアクセス権限：読込/書込、読込のみ | 読込のみ |  | ×
| コミュニティー名 | public |  | ×
［コミュニティー名2設定］
| コミュニティー名2：ON、OFF | OFF |  | ×
| MIBアクセス権限：読込/書込、読込のみ | 読込のみ |  | ×
| コミュニティー名 | public2 |  | ×
<SNMPv3を使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
［ユーザー設定］
| ユーザーの有効/無効：有効、無効 | 有効 |  | ×
| 登録（ユーザー名、MIBアクセス権限（読込/書込、読込のみ）、セキュリティー設定（認証あり/暗号化あり、認証あり/暗号化なし、認証なし/暗号化なし）、認証アルゴリズム（MD5、SHA1）、認証パスワード、暗号化アルゴリズム（DES、AES）、暗号化パスワード） | - |  | ×
| 詳細/編集（ユーザー名、MIBアクセス権限（読込/書込、読込のみ）、セキュリティー設定（認証あり/暗号化あり、認証あり/暗号化なし、認証なし/暗号化なし）、認証アルゴリズム（MD5、SHA1）、認証パスワード、暗号化アルゴリズム（DES、AES）、暗号化パスワード） | - |  | ×
| 削除 | - |  | ×
［コンテキスト設定］
| 登録（コンテキスト名） | - |  | ×
| 編集（コンテキスト名） | - |  | ×
| 削除 | - |  | ×
<ホストからプリンター管理情報を取得> | ON、OFF | OFF |  |
［スリープ時のSNMPパケット受信拒否］ | ON、OFF | OFF |  | ×

専用ポート設定（→通信環境を設定する）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［専用ポート設定］ | ON、OFF | ON |  |

スプール機能を使用（→通信環境を設定する）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［スプール機能を使用］ | ON、OFF | OFF |  |

起動時間の設定（→起動時間の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［起動時間の設定］ | 30～300秒 | 30秒 |  | ×

Ethernetドライバー設定（→インターフェイスの設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［Ethernetドライバー設定］
<自動検出> | ON、OFF | ON |  | ×
<通信方式> | OFF設定時：半二重、全二重 | 半二重 |  | ×
<Ethernetの種類> | OFF設定時：10 Base-T、100 Base-TX、　1000 Base-T | 10 Base-T |  | ×
<MACアドレス> | 表示のみ | - | × | ×

IEEE802.1X設定（→IEEE802.1X認証方式の選択）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IEEE802.1X設定］
<IEEE802.1Xを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
［ログイン名］ | ログイン名 | （空欄） |  | ×
<TLSを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
［鍵と証明書］
| 使用鍵に設定 | - |  | ×
| 証明書詳細情報（バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証） | - |  | ×
| 使用先を表示（使用中の鍵ペアの用途） | - |  | ×
<TTLSを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
| <TTLS設定(TTLS内部プロトコル)>：MSCHAPv2、PAP | MSCHAPv2 |  | ×
<PEAPを使用> | ON、OFF | OFF |  | ×
［ユーザー名］ | IEEE802.1X認証を受けるユーザーの名称 | （空欄） |  | ×
［パスワード］ | IEEE802.1X認証を受けるユーザーのパスワード | （空欄） |  | ×
［ユーザー名にログイン名を使用］ | ON、OFF | ON |  | ×

ファイアウォール設定：IPv4アドレスフィルター（→TCP/IPv4の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IPv4アドレスフィルター］
［送信フィルター］ | フィルターを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| デフォルトポリシー：許可、拒否 | 許可 |  | ×
| 登録（IPv4アドレス（16個まで））、編集、削除 | - |  | ×
| 登録 単一指定、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、プレフィックス指定（アドレス、プレフィックス長） 編集 単一指定（アドレス）、プレフィックス指定（IPv6プレフィックス、プレフィックス長） | 単一指定 |  | ×
| プレフィックス長（0～32） | - |  | ×
［受信フィルター］ | フィルターを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| デフォルトポリシー：許可、拒否 | 許可 |  | ×
| 登録（IPv4アドレス（16個まで））、詳細/編集、削除 | - |  | ×
| 登録 単一指定、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、プレフィックス指定（アドレス、プレフィックス長）、ポート番号（指定しない、指定する） 指定する（ポート番号）：追加、削除 詳細/編集 単一指定、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、プレフィックス指定（アドレス、プレフィックス長）、ポート番号（指定しない、指定する） | 単一指定 |  | ×
| プレフィックス長（0～32） | - |  | ×

ファイアウォール設定：IPv6アドレスフィルター（→TCP/IPv6の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IPv6アドレスフィルター］
［送信フィルター］ | フィルターを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| デフォルトポリシー：許可、拒否 | 許可 |  | ×
| 登録（IPv6アドレス（16個まで））、編集、削除 | - |  | ×
| 登録 単一指定（アドレス）、プレフィックス指定（IPv6プレフィックス、プレフィックス長） 編集 単一指定、範囲指定（開始アドレス、終了アドレス）、プレフィックス指定（アドレス、プレフィックス長） | 単一指定 |  | ×
| プレフィックス長（0～128） | - |  | ×
［受信フィルター］ | フィルターを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| デフォルトポリシー：許可、拒否 | 許可 |  | ×
| 登録（IPv6アドレス（16個まで））、詳細/編集、削除 | - |  | ×
| 登録 単一指定（アドレス）、プレフィックス指定（IPv6プレフィックス、プレフィックス長）、ポート番号（指定しない、指定する） 指定する（ポート番号）：追加、削除 詳細/編集 単一指定（アドレス）、プレフィックス指定（IPv6プレフィックス、プレフィックス長）、ポート番号（指定しない、指定する） | 単一指定 |  | ×
| プレフィックス長（0～128） | - |  | ×

ファイアウォール設定：MACアドレスフィルター（→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［MACアドレスフィルター］
［送信フィルター］ | フィルターを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| デフォルトポリシー：許可、拒否 | 許可 |  | ×
| 登録（MACアドレス（100個まで））、編集、削除 | - |  | ×
［受信フィルター］ | フィルターを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
| デフォルトポリシー：許可、拒否 | 許可 |  | ×
| 登録（MACアドレス（100個まで））、編集、削除 | - |  | ×

ファイアウォール設定：IPアドレスブロック履歴（→ブロック履歴を確認するには）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［IPアドレスブロック履歴］ | 日付、種別、IPアドレス、ポート番号、結果、詳細情報（日付、種別、IPアドレス、ポート番号、結果） | - |  | ×

環境設定：外部インターフェイス
USB設定（→USBを使用する）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［USB設定］
［USBデバイスとして使用］ | ON、OFF | ON |  |
［USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用］ | ON、OFF | OFF |  |
［USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用］ | ON、OFF | OFF |  |

環境設定：アクセシビリティー

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUIに よる設定 | 機器情報 配信項目
［キーリピート設定］ （→キーリピートを設定する） | 標準、やや遅い、遅い | 標準 | × | ×
［画面色反転］ （→画面色を反転して表示する） | ON、OFF | OFF | × | ×

メモ
リモートUI で設定することができるのは、本製品の項目の一部です。リモートUIで設定できない項目については、本製品の操作パネルで設定してください。 リモートUIでは名称が異なる場合があります。

0ACY-04A