監査ログを取得する
本機能を「ON」にすると、次のログを生成できます。生成したログは、リモートUIを使用して管理（エクスポート／クリア）できます。
ネットワーク接続ログ
本体管理ログ

重要
監査ログの管理機能の詳細については、「監査ログ管理機能」を参照してください。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［監査ログを取得］を押す
3.
［ON］→［OK］を押す
監査ログを取得しないときは、［OFF］を押します。

重要
本機能を「ON」にした場合、監査ログに記録される時刻の信頼性を保つため、［時刻微調整］はグレーアウトして、管理者／一般ユーザーともに操作できなくなります。（→時刻を微調整する）

メモ
設定変更は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0ACY-3ES