受信ファイルのプリント方法を設定する
受信ファイルの画像と同じサイズの用紙がないとき、どのようにプリントするかを設定できます。
プリントする方法は4種類（スイッチA、B、C、D）あります。

スイッチA： | 受信ファイルを同じ判版（A版／B版）の用紙に分割してプリントします。
スイッチB： | 受信ファイルを同じ判版（A版／B版）の用紙に余白をつけてプリントします。
スイッチC： | 受信ファイルを違う判版（A版／B版）の用紙に縮小してプリントします。
スイッチD： | 受信ファイルよりも大きい判版（A版／B版）の用紙にプリントします。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［共通設定］を押す
3.
［用紙カセット選択］を押す
4.
項目ごとに［ON］を選択→［OK］を押す
受信ファイルを自動的にプリントしないときは［OFF］を押します。プリント可能な範囲を超えたまま出力されます。

メモ
受信ファイルをプリントするときの用紙カセットの選択については、「機能ごとに給紙箇所を自動で選択する」を参照してください。

0ACY-0AX