回収トナー容器の交換
回収トナー容器の空き容量が少なくなると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。
このようなときは、新しい回収トナー容器を用意してください。
回収トナー容器がいっぱいになると、タッチパネルディスプレーに交換方法が表示されます。次の手順に従って回収トナー容器を交換してください。
回収トナー容器をすぐに交換しなくても、しばらくはプリントできます。プリント可能枚数は、プリントする内容によって異なります。
ただし、そのままプリントしつづけると、エラーが発生してプリントできなくなります。

警告
回収トナー容器は火中に投じないでください。また、火気のある場所に保管しないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸い込まないように掃き集めるか、濡れた雑巾などで拭き取ってください。粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になることがあります。

注意
トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。 トナーが衣服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが取れなくなることがあります。

重要
回収トナーはサービス担当者が回収します。回収トナー容器から外したふたで口をふさいでください。 回収トナーは再利用できません。新しいトナーと混ぜないでください。 回収トナー容器は必ず本製品専用のものを使ってください。 回収トナー容器の交換は、回収トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。

メモ
タッチパネルディスプレーに表示される［前の手順へ］、［次の手順へ］を押して、交換方法を確認できます。 回収トナー容器の交換で中断したジョブは、交換後自動的に再開します。

1.
本体背面左側にある回収トナー容器を取り外します。

本体左側背面 | 1.回収トナー容器カバーを開く
2.回収トナー容器を引き出す

2.
取り外した回収トナー容器に、付属のフタを装着します。

| 1.取り外した回収トナー容器に付属しているフタをはずす
2.1で取り外したフタで、トナー回収口にふたをする

注意
回収トナー容器を取り外すときは、回収トナー容器を傾けないようにしてください。回収トナー容器を傾けると回収トナーがこぼれます。

3.
取り外した回収トナー容器を袋に入れて、回収トナーがこぼれないように袋の口を縛ります。

メモ
袋は新しい回収トナー容器の箱に入っているものをお使いください。

4.
ビニール袋に入れた回収トナー容器を梱包箱に入れます。
5.
新しい回収トナー容器をセットします。

| 1.回収トナー容器をセットする
2.回収トナー容器カバーを閉じる

注意
回収トナー容器カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

0ACY-0FK