HP-GLモードの設定項目の種類
HP-GLエミュレーションモードの設定項目は、次の6種類のグループに分かれています。
ペングループ
用紙グループ
レイアウトグループ
排紙グループ
プロッターグループ
拡張グループ
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
ペングループ

設定項目 | 設定値
太さ単位 | dot，mm
カラー指定*1 | RGB，番号
ペン1 ペン2 ペン8 | 太さ*2 | 0.0 mm，0.1 mm～5.0 mm
0 dot，1 dot～15 dot
グレータイプ | 0～8
色番号*1 | 1～100
赤*1 | 0～255
緑*1 | 0～255
青*1 | 0～255

*1 カラープリンター使用時のみ表示されます。
*2 太さ単位で設定した単位によって、各ペンの太さの設定値の表示が切り替わります。
用紙グループ

設定項目 | 設定値
原稿用紙サイズ | A4，B4，A3，A2，A1，A0，はがき，B6，A5，B5，レター，レジャー
出力用紙サイズ* | A4，B4，A3，はがき，A5，B5，レター，レジャー

* お使いの機種によって、表示される出力用紙サイズの種類は異なる場合があります。
レイアウトグループ

設定項目 | 設定値
拡大／縮小 | しない，自動，手動
拡大／縮小率 | 50％～100％～200％
分割印刷 | する，しない
座標回転 | 0°，90°，180°，270°
ミラー反転 | する，しない
クリップモード | プリンタークリップ，プロッタークリップ，用紙クリップ

排紙グループ

設定項目 | 設定値
「IN」排紙 | する，しない
「SP」排紙 | する，しない

プロッターグループ

設定項目 | 設定値
プロッターユニット | 0.02500 mm，0.02488 mm
プロッターID | 7550B，7570A，7575A，7576A，7595B，7596B，7599A，7440A，7475A，7550A

拡張グループ

設定項目 | 設定値
カルーゼルタイプ | 1，2，3，4，5
リプロットモード | する，しない
漢字書体 | ゴシック，明朝，丸ゴシック，フォントID
フォントID | 1～999
漢字グラフィックセット | JIS90，JIS78
エンハンスモード | する，しない
カラーモード自動時* | フルカラー，モノクロ
カラーミックス* | する，しない

* カラープリンター使用時のみ表示されます。

| iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズには、不揮発性メモリー（設定値を書き込んだり登録したりできるメモリーで、電源をオフにしても内容は消えません）が組み込まれており、HP-GLエミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他のコントロールコマンドに切り替えても、再びHP-GLエミュレーションモードに戻ったときに前回と同じ設定値で印刷することができます。

0ACY-210