RGB墨版処理

する、しない

本製品の「RGB 入力プロファイル」を使ってデバイス依存のRGB データをデバイス依存のCMYK データに変換するときに、R=G=B となる黒とグレーのデータをどのように処理するかを設定します。
［する］
選択された「出力プロファイル」の設定にかかわらず、R=G=B となる黒とグレーのデータは、ブラック（Bk）トナーだけを使って印刷されます。
［しない］
R=G=B となる黒とグレーのデータは、選択された「出力プロファイル」の設定にしたがって印刷されます。

重要
黒またはグレーのデータを印刷したとき、印刷結果に階調段差や、がさつきが見られる場合は本項目を［しない］に設定し、「出力プロファイル」の設定を［Normal］にしてください。 本項目で［しない］に設定していても、以下のようにR=G=B となる黒とグレーのデータがブラック（Bk）トナーだけ使って印刷される設定の組み合わせがあります。以下がその例です。 「テキストに純ブラックを使用」が［する］に設定されている場合 「RGB入力プロファイル」が［なし］に設定されている場合 「出力プロファイル」が［TR Normal］または［TR Photo］に設定されている場合 プリンタードライバーの「100％GCR プロファイルを使用する」が有効になっている場合 「RGB入力プロファイル」が［なし］に設定されている場合、本項目の設定は無視されます。

0ACY-1EW