垂直タブ位置の設定（[ESX] 19h）
垂直タブ位置の設定または解除を行います。

JIS | ESX 19h<タブ数（2バイト）> <タブ位置1（1バイト）> … <タブ位置n（1バイト）>
16進数 | 1Bh 7Eh 19h<タブ数（2バイト）> <タブ位置1（1バイト）> … <タブ位置n（1バイト）>

| <タブ数（2バイト）> 垂直タブ位置の設定または解除を選択します。 垂直タブを設定する場合は、設定するタブの数を指定します。
値 | 設定内容
00h 00h（0） | すべての垂直タブを解除します。
00h 0lh（1） ～ 00h 40h（64） | 指定した数のタブ位置を設定できます。
<タブ位置1（1バイト）>…<タブ位置n（1バイト）> タブ位置はTOF行を1行目とした行数で指定します。昇順（下方向に向かって）で最高64カ所まで設定できます。 垂直タブ位置は現在の改行ピッチで設定されます。タブの設定後に改行ピッチを変更しても、タブ位置は変化しません。

| 垂直タブの指定が昇順でない場合、最初から昇順の部分だけが有効になります。同じ位置を続けて設定しても無効にはなりませんが、別々のタブとして数えられます。

| 垂直タブ位置をページ長を越える行に設定することもできますが、実際に移動できるタブ位置はそのときのページ長までの間になります。ただし、ページの最終行に設定されたタブ位置には移動できます。

| 垂直タブ位置への移動（[VT]） VT

0ACY-2R7