マッチング方法

色み優先、鮮やかさ優先、色差最小

「RGB 入力プロファイル」が適用される際の印刷方法を設定します。 本製品では、以下のようなカラーレンダリングスタイルを選択することができます。
［色み優先］
写真やビットマップイメージの印刷に適した色味を提供します。
［鮮やかさ優先］
プレゼンテーション資料用のアートワークやグラフなどの印刷に適した色味を提供します。
［色差最小］
本製品の色再現範囲内にあるRGB カラー値をなるべく正確に再現したい場合に設定します。

タッチパネルディスプレイから設定する場合に、プリンタードライバーの設定と合わせるには次の様に設定します。

プリンタードライバーの設定 | タッチパネルディスプレイの設定
100%GCRプロファイル | RGBマッチング方法 | 出力プロファイル | マッチング方法
する | 一般 | TR Photo | 色み優先
する | モニター色再現 | TR Normal | 色み優先
する | 色差最小 | TR Normal/TR Photo | 色差最小
する | VIVIDフォト | TR Photo | 鮮やかさ優先
しない | 一般 | Photo | 色み優先
しない | モニター色再現 | Normal | 色み優先
しない | 色差最小 | Normal/Photo | 色差最小
しない | VIVIDフォト | Photo | 鮮やかさ優先

メモ
「RGB入力プロファイル」または「CMYKシミュレーションプロファイル」が［なし］に設定されている場合、ホストコンピューターで色処理を行ったデバイス依存の色空間定義を本製品が受信すると、本項目は適用されません。

0KCS-1CW