カスタマバーコードの印刷方法

1 | 文字セット名称選択命令にて、印字するバーコードの文字セットを選択してiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズに送ってください。
2 | バーコードデータをiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズに送ることによってバーコードの印刷ができます。

重要
LIPSモードは、LIPSⅢまたはLIPSⅣでご使用になれます。 LIPSの詳細は、以下の2種類のプログラマーズマニュアルをご参照ください。 プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」（LIPSコマンドの概要を知るためのマニュアル） プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」（LIPSコマンドの手引き） ※ LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードすることができます。

0KCS-1HR