イメージデータの印字（[ESC] %1）
イメージデータを印字します。

JIS | ESC ％ 1 <X方向ドット列数（2バイト）> （イメージデータ）
16進数 | 1Bh 25h 31h <X方向ドット列数（2バイト）> （イメージデータ）

| <X方向ドット列数（2バイト）> イメージのX方向のドット列数を指定します。
単位： | 1／180インチ
範囲： | メニューの「印刷幅」で設定した印字幅によって次のようになります。
各ページフォーマットの領域モード | 印字幅 | 設定範囲
実寸モード（Fmode1/2）で 右マージン既定値=印刷幅 縮小モード（Fmode3～8）で標準領域 | 13.2インチ | 00h 01h ～ 09h 48h（1～ 2376）
13.6インチ | 00h 01h ～ 09h 90h（1～ 2448）
8インチ | 00h 01h ～ 05h A0h（1～ 1440）
実寸モードで用紙右端 縮小モードでワイド | ― | 00h 01h ～ FFh FFh （1～65535）
<X方向ドット列数> がパラメータエラーの場合、（イメージデータ）は読み飛ばされます。 （イメージデータ） イメージデータを指定します。イメージデータ数は、イメージの転送モードの設定が3バイトのときは <X方向ドット列数>×3バイトとなり、2バイトのときは<X方向ドット列数> ×2バイトとなります。

| メニューの「イメージラップ」でイメージ折り返しモードが［する］に設定されている場合は、イメージデータが右マージン位置を越えると自動的に改行して、次行の左マージン位置からイメージの印字を続けます。イメージ折り返しモードが［しない］に設定されている場合は、右マージンを越えた分のイメージデータは無視され、現在印字位置は右マージン位置にとどまります。

| イメージの3バイト転送モードの指定（[ESC] (） イメージの3バイト転送モードの指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 15h） イメージの2バイト転送モードの指定（[ESC] )） イメージの2バイト転送モードの指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 16h）

0KCS-2KL