送信前にダイヤルトーンを確認する
本製品からの発信が、一部のメーカー製ファクス機からの本製品への着信と同時になった場合、ファクスが誤送信される場合があります。これを防ぐため、ダイヤルトーンを検出してからダイヤルするかどうか設定できます。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［送信前のダイヤルトーン確認］を押す
4.
［ON］→［OK］を押す
送信するときにダイヤルトーンの確認を行わない場合は［OFF］を押します。

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。 電話回線がPBXやターミナルアダプタに接続されている場合、本設定を「ON」にするとファクスを送信できなくなる場合があります。

0KCS-0A1