カット紙B4をA4縦に印刷する【B4→A4縦：Fmode 7】
ESC／PプリンターにB4サイズのカット紙を縦置きにセットして印字するときのデータを、縮小してA4サイズのカット紙（またはA4サイズ以上の用紙）にポートレイト（縦置きと同じ印字結果になる）で印字します。
印字データは、A4サイズのほぼ中央にレイアウトされます。
縮小率
ESC／PプリンターにB4サイズのカット紙を縦置きにセットしたときの印字範囲（横方向9.6インチ、縦方向13.8インチ）を、横方向、縦方向ともに3／4倍に縮小（横方向7.2インチ、縦方向10.4インチ）します。
用紙サイズ
標準ではA4サイズを使用しますが、A3、B4サイズでも印字できます。
ただし、A3、B4サイズの用紙を使用しても、A4サイズのときと同じ縮小率で印字され、用紙のほぼ中央にレイアウトされます。
A4サイズより小さい用紙を使用した場合の印字結果は保証しません。
文字の印字
ANK文字および漢字を8ポイントの文字フォントで、文字ピッチおよび改行ピッチを3／4倍に縮小して印字します。
ただし、タッチパネルによって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります（ANK文字は8ポイントのままです）。
なお、印字できる文字数や行数は、［実寸縦］（Fmode 1）でB4サイズの用紙を使用した場合と同じです。
イメージの印字
ESC／Pプリンターの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いにより、ドットを拡大して印字します。
印字領域
第1文字目の印字位置
第1文字目の印字位置は、A4サイズ（標準）では縮小率の関係でiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域の左上端より少し内側になります。ただし、A3、B4サイズの用紙を使用する場合は、印字領域の左右に余白が空きます。
印字データの折り返し位置
用紙サイズに関係なく有効印字領域の左端から13.6インチの位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が13.6インチより狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
ページ長
メニューの「単票用紙長」の「設定方法」が［システム］（初期状態）に設定されているときは、現在の用紙サイズにしたがったページ長に決まります。このときのボトム位置はESC／Pプリンターのカットシートフィーダーが用紙の終わりを検出する位置とほぼ同じ位置です。「単票用紙長」の「設定方法」で［任意設定］を設定したときは、「単票用紙長」の［任意設定値］で設定されたページ長になります。
「カット紙のページ長を設定する（単票用紙長）」
0KCS-1KE