線の属性指定命令（LA）
線の端の形を指定します。

JIS | LA《種類（i = 1）》《，値（i）》《，種類（i = 2）》《，値（i）》《，種類（i = 3）》《，値（sd）》;
16進数 | 4Ch 41h《種類（i = 1）》《2Ch値（i）》《2Ch種類（i = 2）》《2Ch値（i）》《2Ch種類（i = 3）》《2Ch値（sd）》3Bh

| 《種類（i）》
線の種類を指定します。
種類 | 対応するパラメータ
1 | 端
2 | 結び
3 | 留め
《値（i）》
それぞれの線の属性を指定します。
端
値 | 設定内容
1 | Butt（切れ端）
2 | 正方形
3 | 三角形
4 | 円形
省略値： | 1
結び
値 | 設定内容
1 | 留め継ぎ
2 | 留め継ぎ／斜角
3 | 三角形
4 | 円形
5 | 斜角
6 | 設定しない
省略値： | 1
《値（sd）》
留め
省略値： | 5

| 線の太さが0.35 mm以下の場合、設定にかかわらず線の端は円形になります。

0KCS-290