鍵ペアとサーバー証明書の生成
IPP印刷、Eメール／Iファクス、リモートUI、Webブラウザーを介したMEAP機能、機器情報配信にSSL暗号化通信機能を使用したい場合、MEAPのSMSを使用したい場合、または部門別IDと暗証番号を確認したい場合には、鍵ペアを生成して登録する必要があります。
また、本製品にはプリインストール済みの鍵ペアとサーバー証明書が登録されています。この鍵ペアとサーバー証明書を使用して、SSL暗号化通信を行うこともできます。
ここでは、本製品の操作パネルで鍵ペアと自己署名型サーバー証明書を作成してから、登録する方法について説明しています。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［証明書設定］を押す
3.
［鍵生成］を押す
4.
［ネットワーク通信用の鍵生成］を押す→次の項目を設定→［次へ］を押す
設定する項目
［鍵の名前］：鍵ペアの名前を入力します。
<署名アルゴリズム>：署名に利用するハッシュ関数を選択します。SHA384とSHA512のハッシュ関数をサポートしているのは、1024ビット以上の長さの鍵です。RSA選択時に［SHA384］または［SHA512］ を設定する場合は、<鍵の種類>で［1024］、［2048］、または［4096］を選択してください。
<鍵のアルゴリズム>：鍵のアルゴリズムを選択します。
<鍵生成 ： 鍵の長さ (bit) の設定>：RSA選択時は、鍵の長さを［512］、［1024］、［2048］、［4096］から選択します。
<鍵生成 ： 鍵の長さ (bit) の設定>：ECDSA選択時は、鍵の種類を［P256］、［P384］、［P521］から選択します。

メモ
プリインストール済みの鍵ペアの名称は、「Default Key」です。 鍵ペアの名前に､「Device Signature Key」（機器署名用鍵ペアの名前）､および「AMS」（アクセス制限用鍵ペアの名前）を設定することはできません。

5.
自己署名型サーバー証明書を設定→［次へ］を押す→各項目を設定
有効期限終了日には、有効期限開始日より前の日付は設定できません。
次の項目のうち、少なくとも１つの項目を設定してください。全項目が空白の場合、サーバー証明書は発行されません。ただし、Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012をお使いの場合にIPPS印刷を使用するときには、［共通名］に必ず本体のIPアドレスを入力してください。
設定する項目

［国/地域名］： | 25の国／地域から、国／地域名を選択､またはインターネット国コードを設定します。
［都道府県］： | 都道府県名を設定します。
［市町村］： | 市町村名を設定します。
［組織］： | 組織名を設定します。
［組織単位］： | 部門名など、組織の単位を設定します。
［共通名］： | 本体のIPアドレス、またはFQDN（example.company.comのような形式）を設定します。

重要
上記の項目に入力できるのは､半角文字だけです。全角文字は入力しないでください。 ［共通名］に本製品のFQDNを使用する場合には、DNSサーバーが必要です。DNSサーバーがない場合は、IPアドレスを使用してください。 登録した鍵ペアは、使用鍵として設定するまではSSL暗号化通信で使用できません。使用鍵の設定方法については、「SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定」を参照してください。

6.
［鍵生成実行］→［OK］を押す

重要
鍵ペアは、6個まで登録できます。

メモ
登録した鍵ペアとサーバー証明書を確認するには、「鍵ペアとサーバー証明書の編集」を参照してください。 ［鍵生成実行］を押したあと、鍵ペアの生成と登録が終了するまで、各キーは利用できません。

0KCS-3CR