ファンクション設定：送信

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［レポート出力］
［送信/受信ユーザーデータリスト］ （→レポート出力） | はい、いいえ | - |  | ×
［ファクスユーザーデータリスト］*1 （→レポート出力） | はい、いいえ | - |  | ×
［共通設定］
［よく使う設定の登録］ （→よく使う設定の登録／編集／削除をする） | 設定内容確認 場所の選択：M1～M18 | - | × |
コメントの表示：ON、OFF | OFF | × |
名称、コメント | - | × |
［よく使う設定の編集］ （→よく使う設定の登録／編集／削除をする） | 削除、内容確認、名称変更（名称、コメント）：M1～M18 | - | × |
コメントの表示：ON、OFF | OFF | × | ×
［よく使う設定呼出時の確認表示］ （→よく使う設定を呼び出すときに確認画面を表示させる） | ON、OFF | ON | × | ×
［デフォルト画面の変更］ （→スキャンして送信のデフォルト画面を変更する） | 標準、ワンタッチ、よく使う設定、アドレス帳 | 標準 | × | ×
［デフォルト設定の変更］ （→スキャンして送信のデフォルト設定を変更する） | 登録、初期化 | - | × | ×
［「その他の機能」 のショートカット登録］ （→「その他の機能」のショートカットを登録する） | ショートカット1：各モード、割り当てなし | 両面原稿*1 | × | ×
ショートカット2：各モード、割り当てなし | 原稿サイズ混載*1 | × | ×
［送信結果レポート］ （→送信結果レポートの設定をする） | エラー時のみ、ON、OFF | エラー時のみ |  |
「その他の機能」 でのプリントを許可：ON、OFF | ON |  | ×
送信原稿の表示：ON、OFF | ON |  |
［通信管理レポート］ （→通信管理レポートの設定をする） | 100通信で自動プリント：ON、OFF | ON |  |
指定時刻プリント：ON、OFF | OFF |  |
時刻指定：00:00～23:59 | 00:00 |  |
送信/受信分離：ON、OFF | OFF |  |
［発信元記録］ （→送信する文書に発信元記録をつける） | 発信元記録：つける、つけない | つける |  |
印字位置：画像の内側、画像の外側 | 画像の外側 |  |
相手先略称の表示：ON、OFF | ON |  |
電話番号マーク*1：FAX、TEL | FAX |  |
［エラージョブクリア］ （→エラージョブを自動的に削除する） | ON、OFF | ON |  |
［リトライ回数］ （→リトライ回数を設定する） | 0～5回 | 3回 |  |
［データ圧縮率］ （→カラー文書の圧縮率を設定する） | 高圧縮、普通、低圧縮 | 普通 |  |
［YCbCr送信のガンマ値］ （→YCbCr送信時のガンマ値を設定する） | γ1.0、γ1.4、γ1.8、γ2.2 | γ1.8 |  |
［WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用］ （→WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用する） | ON、OFF | ON |  |
［WebDAV送信時の証明書確認］ （→WebDAV送信時に証明書の確認をする） | ON、OFF | OFF |  | ×
検証項目を追加 CN：ON、OFF | OFF |  | ×
［新規宛先の制限］ （→新規宛先への送信を制限する） | ファクス*1：ON、OFF | OFF |  |
Eメール：ON、OFF | OFF |  |
I ファクス：ON、OFF | OFF |  |
ファイル：ON、OFF | OFF |  |
［送信時に機器署名を必ずつける］ （→PDF/XPS送信時に機器署名をつける） | ON、OFF | OFF |  |
ファイル形式を制限：ON、OFF | ON |  |
［Eメール送信を 「自分へ送信」 に限定］ （→Eメール送信を「自分へ送信」に限定する） | ON、OFF | OFF |  |
［ファイル送信を 「マイフォルダー」 に限定］ （→ファイル送信の宛先を「マイフォルダー」に限定する） | ON、OFF | OFF |  |
［マイフォルダー指定方法］ （→マイフォルダーを設定する） | ホームフォルダー、ユーザーごとに登録、ログインサーバーで管理 | ユーザーごとに登録 |  |
ホームフォルダーの設定：プロトコル ：、ホスト名、フォルダーへのパス | - |  |
ユーザーごとの認証情報を使用：ON、OFF | OFF |  |
［履歴からの再送信を制限］*1 （→リダイヤルの使用を制限する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［ジョブ受付時の確認表示］ （→ジョブ受付時に確認画面を表示させる） | ON、OFF | ON | × | ×
［Eメール/I ファクス設定］
［ユーザー略称の登録］ （→EメールやIファクスのユーザー略称を登録する） | ユーザー略称 | （空欄） |  | ×
［通信設定］ （→Eメール／Iファクス共通の通信設定をする）
<通信設定 ： 基本設定> | Eメールアドレス | （空欄） |  | ×
SMTPサーバー（名称またはIPアドレス） | （空欄） |  | ×
POP受信を使用：ON、OFF | ON |  |
SMTP受信を使用：ON、OFF | OFF |  |
<通信設定 ： POPサーバー設定> | POPサーバー（名称またはIPアドレス） | （空欄） |  | ×
POPログイン名 | （空欄） |  | ×
POPパスワード | （空欄） |  | ×
POP発行間隔 0分（しない）1～99分 | 0分 |  | ×
<通信設定 ： SSLの許可> | SMTP送信：ON、OFF | OFF |  | ×
SMTP受信：常にSSL、ON、OFF | OFF |  | ×
POP：ON、OFF | OFF |  | ×
<通信設定 ： 認証設定> | POP認証方式：標準、APOP、POP AUTH | 標準 |  |
SMTP認証 (SMTP AUTH)：ON、OFF | OFF |  | ×
ユーザー名 | （空欄） |  | ×
パスワード | （空欄） |  | ×
送信前のPOP認証：ON、OFF | OFF |  | ×
送信時に認証画面を表示：ON、OFF | OFF |  | ×
［SMTP送信時の証明書確認］ （→SMTP送信時に証明書の確認をする） | ON、OFF | OFF |  | ×
検証項目を追加 CN：ON、OFF | OFF |  | ×
［POP受信時の証明書確認］ （→POP受信時に証明書の確認をする） | ON、OFF | OFF |  | ×
検証項目を追加 CN：ON、OFF | OFF |  | ×
［送信データサイズ上限値］ （→送信データサイズ上限値を設定する） | 0（なし）、1～99MB | 3MB |  |
［省略時の件名］ （→省略時の件名を設定する） | 省略時の件名 | Attached Image |  |
［認証ユーザー宛先を返信先に指定］ （→認証ユーザー宛先を返信先に指定する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［認証ユーザー宛先を送信元に指定］ （→認証ユーザー宛先を送信元に指定する） | ON、OFF | ON |  | ×
［Eメールアドレス未登録ユーザーによる送信を許可］ （→ゲストとしてログインしたユーザーに送信を許可する） | ON、OFF | OFF |  |
［Fullモードの送信タイムアウト］ （→Fullモードの送信タイムアウトを設定する） | 1～99時間 | 24時間 |  |
［MDN/DSN受信時の印刷］ （→MDN/DSNを受信したときにプリントする） | ON、OFF | OFF |  |
［サーバーの経由を使用］ （→サーバーの経由を使用する） | ON、OFF | OFF |  |
［サーバーを経由しないMDNを許可］ （→サーバーを経由しないMDNを許可する） | ON、OFF | ON |  |
［送信先ドメイン制限］ （→送信するドメインを制限する） | 送信先ドメインを制限：ON、OFF | OFF |  |
送信許可ドメイン：登録、詳細/編集、削除 | - |  | *2
ドメイン名 サブドメインへの送信：許可する、拒否する | - |  |
［Eメールアドレスの入力補完］ （→Eメールアドレスの入力を補完する） | ON、OFF | ON | × |
［ファクス設定］*1
［よく使う設定の登録］（→よく使う設定の登録／編集／削除をする） | 登録内容確認 場所の選択：M1～M18 | - | × | ×
コメントの表示：ON、OFF | OFF | × | ×
名称、コメント | - | × | ×
［よく使う設定の編集］（→よく使う設定の登録／編集／削除をする） | 削除、内容確認、名称変更（名称、コメント）：M1～M18 | - | × | ×
コメントの表示：ON、OFF | OFF | × | ×
［よく使う設定呼出時の確認表示］（→よく使う設定を呼び出すときに確認画面を表示させる） | ON、OFF | ON | × | ×
［デフォルト画面の変更］ （→ファクスのデフォルト画面を変更する） | 標準、ワンタッチ、よく使う設定、アドレス帳 | 標準 | × | ×
回線選択画面を表示：ON、OFF | OFF | × | ×
［デフォルト設定の変更］ （→ファクス機能のデフォルト設定を変更する） | 登録、初期化 | - | × | ×
［「その他の機能」 のショートカット登録］ （→「その他の機能」のショートカットを登録する） | ショートカット1：各モード、割り当てなし | 濃度 | × | ×
ショートカット2：各モード、割り当てなし | 原稿の種類 | × | ×
ショートカット3：各モード、割り当てなし | 両面原稿*1 | × | ×
ショートカット4：各モード、割り当てなし | 原稿サイズ混載*1 | × | ×
［発信人の名称登録］ （→発信人の名称登録／編集／削除をする） | 01 ～ 99：登録/編集、削除 | - |  | ×
［認証ユーザー名を発信人として使用］ （→認証ユーザー名を発信人として使用する） | ON、OFF | OFF | × |
［オフフックアラーム］*3 （→オフフックアラームを有効にする） | ON、OFF | ON |  |
［ECM送信］ （→ECM送信を有効にする） | ON、OFF | ON |  |
［ポーズ時間セット］ （→ポーズキーの時間を設定する） | 1～15秒 | 2秒 |  |
［自動リダイヤル］ （→自動リダイヤルを有効にする） | ON、OFF | ON |  |
詳細設定：リダイヤル回数（1～15回） | 2回 |  |
詳細設定：リダイヤル間隔（2～99分） | 2分 |  |
詳細設定：送信エラー時リダイヤル（1ページとエラーページ、全ページ、OFF） | 1ページとエラーページ |  |
［送信前のダイヤルトーン確認］ （→送信前にダイヤルトーンを確認する） | ON、OFF | ON |  |
［ファクス送信結果レポート］ （→ファクス送信結果レポートの設定をする） | エラー時のみ、ON、OFF | OFF |  |
送信原稿の表示：ON、OFF | ON |  |
［ファクス通信管理レポート］ （→ファクス通信管理レポートの設定をする） | 40通信で自動プリント：ON、OFF | OFF |  |
指定時刻プリント：ON、OFF | OFF |  |
時刻指定：00:00～23:59 | 00:00 |  |
送信/受信分離：ON、OFF | OFF |  |
［回線設定］ （→ファクス回線の設定をする）
［回線1］～［回線4］
| スーパーG3FAXボード装着時 回線1、回線2*4 | - |  | ×
スーパーG3FAXボード、G3回線増設キット（2回線）装着時 回線1、回線2、回線3*4、回線4*5 | - |  | ×
［ユーザー電話番号の登録］ | ユーザー電話番号 | （空欄） |  | ×
［ユーザー略称の登録］ | ユーザー略称 | （空欄） |  | ×
［回線種類の選択］ | ダイヤル20PPS、ダイヤル10PPS、プッシュ | プッシュ |  | ×
［回線選択画面での回線名称の編集］ | 回線名称 | - | × | ×
［回線選択時のデフォルト宛先表の選択］ | 宛先表1～宛先表10、すべての宛先表 | すべての宛先表 | × | ×
［送信回線の選択］*1 （→送信時に使用する回線を設定する） | スーパーG3FAXボード装着時 回線1：優先送信、送信禁止 回線2*4：優先送信、送信禁止 スーパーG3FAXボード、G3回線増設キット（2回線）装着時 回線1：優先送信、送信禁止 回線2：優先送信、送信禁止 回線3*4：優先送信、送信禁止回線4*5：優先送信、送信禁止 | 回線1： 優先送信 |  | ×
［送信スタートスピード］ （→送信スタートスピードを設定する） | 33600bps、14400bps、9600bps、7200bps、4800bps、2400bps | 33600bps |  |
［FISスイッチ］ （→FISスイッチを有効にする） | ON、OFF | OFF |  |
［モデムダイヤルイン設定］ （→モデムダイヤルインを有効にする） | 回線1：ON、OFF | OFF |  |
回線2*3：ON、OFF | OFF |  |
［ファクス番号入力時の確認入力］ （→ファクス番号の入力時に確認入力を行う） | ON、OFF | OFF |  |
［ファクスドライバーからの送信を許可］ （→ファクスドライバーからの送信を許可する） | ON、OFF | ON |  |
［ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示］（→宛先にファクスを含む場合に確認画面を表示する） | ON、OFF | OFF |  | ×
同報送信時のみ、すべて | 同報送信時のみ |  | ×
［ファクス宛先を含む同報送信を制限］（→ファクス同報送信を制限する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［リモートファクス送信設定］*1（→リモートファクス送信の設定をする）
［リモートファクスサーバーアドレス］ | IPアドレスまたはホスト名（最大48文字） | （空欄） |  | ×
［送信タイムアウト］ | 1～99時間（1時間間隔） | 24時間 |  |
［送信回線数］ | 1～4回線 | 1 |  | ×
［回線指定］ | 自動、回線1、回線2、回線3*6、回線4*6 | 自動 |  | ×

*1 | imageRUNNER ADVANCE C3330では、オプション装着時に表示される項目です。
*2 | 詳細/編集：× 削除：×
*3 | オプション装着時に表示される項目です。
*4 | 回線1のモデムダイヤルイン設定を「ON」にしている場合に表示される項目です。
*5 | 回線2のモデムダイヤルイン設定を「ON」にしている場合に表示される項目です。
*6 | ［送信回線数］で設定した回線数に応じて表示されます。

0KCS-04A