製本印刷

しない、左開き、右開き

製本印刷を行うかどうか、また、その方法を指定します。製本印刷とは、用紙を中折りにしてひとつの本になるように、1枚の用紙の表と裏にそれぞれ2ページ分のデータを並べてプリントする処理です。
［しない］
製本印刷を行いません。
［左開き］
左開きの本になるようにページが並べられてプリントされます。
［右開き］
右開きの本になるようにページが並べられてプリントされます。

重要
大量のページ数をプリントしようとした場合、ジョブがキャンセルされてプリントされない場合があります。 一度にプリントできるページ数は6000ページです。ただし、他の機能（ボックスに文書を保存している）や他のジョブの処理中などで本製品を使用している場合はこのページ数より少なくなります。 「仕上げ」の設定が［回転+グループ］、［シフト+グループ］、［ホチキス+グループ］、［針なしとじグループ］に設定されている場合は、［回転+ソート］、［シフト+ソート］、［ホチキス+ソート］、［針なしとじ+ソート］に設定されます。

メモ
本項目を設定できるデータのサイズは、A4、B5、A5、レターです。実際にプリントされる用紙サイズは、データサイズがA4のときはA3、B5のときはB4、A5のときはA4またはA4R、レターのときはレジャーです。 異なるサイズのページデータを混在させて製本印刷することはできません。 本項目を［左開き］または［右開き］に設定すると、「とじしろ」と「短辺／長辺方向移動（表面）」、「短辺／長辺方向移動（裏面）」の設定は無効になります。

0KCS-476