OHPフィルムの間に白紙を差し込む（OHP中差し）
OHPフィルムをセットしてコピーするとき、OHPフィルム1枚1枚の間にコピー用紙を中差し用紙として自動的にはさんで出力できます。また、中差し用紙にOHPフィルムと同じコピーをすることもできます。
中差し用紙にコピーしない
コピーされたOHPフィルムと中差し用紙を交互に出力します。
*1 OHPフィルム
*2 中差し用紙
中差し用紙にコピーする
コピーされたOHPフィルムとコピーされた中差し用紙を交互に出力します。
*1　OHPフィルム
*2　中差し用紙

重要
OHPフィルムは、A4の用紙のみ使用できます。

1.
［コピー］を押す
2.
［その他の機能］→［OHP中差し］を押す
3.
中差し用紙のプリント設定を選択→［OK］を押す
出力するOHPフィルムのサイズを設定するときは、<OHPフィルムのサイズ>の［変更］を押して、OHPフィルムのサイズを選択したあと、［OK］を押します。
中差し用紙のサイズを設定するときは、<中差し用紙サイズ>の［変更］を押して、中差し用紙のサイズを選択したあと、［OK］を押します。
4.
［閉じる］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 ［OHP中差し］は、フィニッシャーを装着していても、［仕上げ］と組み合わせた設定はできません。

メモ
コピーしない中差し用紙はコピーカウントされません。 コピートレイ・J2にのみ排紙トレイの設定がされている場合には、OHP フィルムはトレイA に出力されます。（出力先のトレイの呼びかたはオプションの装着状態によって異なります。トレイの呼びかたについては、「機能ごとに排紙トレイを設定する」を参照してください。）

0KCS-3UC