ビットイメージの選択（[ESC] *）
指定したビットイメージの印字モードで印字を行います。

JIS | ESC ＊［印字モード（1バイト）］ <ドット数（2バイト）> （イメージデータ）
16進数 | 1Bh 2Ah［印字モード（1バイト）］ <ドット数（2バイト）> （イメージデータ）

| ［印字モード（1バイト）］ ビットイメージの印字モードを選択します。
値 | 設定内容 | ドット密度dpi | 隣接ドット
横 | 縦
0（00h） | 8ドットビットイメージ | 60 | 60 |
1（01h） | 120 | 60 |
2（02h） | 120 | 60 | ×
3（03h） | 240 | 60 | ×
4（04h） | 80 | 60 |
6（06h） | 90 | 60 |
32（20h） | 24ドットビットイメージ | 60 | 180 |
33（21h） | 120 | 180 |
38（26h） | 90 | 180 |
39（27h） | 180 | 180 |
40（28h） | 360 | 180 | ×
<ドット数（2バイト）> ビットイメージの横方向のドット数を指定します。 指定は2バイトで行い、ドット数を256で割った値を上位バイト、その余り値を下位バイトで表し、下位バイト、上位バイトの順で指定します。
範囲： | 下位バイト0～255（00h～FFh） 上位バイト0～127（00h～7Fh）
ドット数＝下位バイト値＋256×上位バイト値 たとえば、256ドットの指定は「00h 01h」となります。 （イメージデータ） ビットイメージデータを指定します。データ量は、次のとおりです。
8ドットビットイメージのとき： | ドット数×1（縦方向1バイト）
24ドットビットイメージのとき： | ドット数×3（縦方向3バイト）

| 24ドットビットイメージの印字結果は次のようになります。 右マージンを越えるドット数を指定すると、右マージンを越えた部分のイメージデータは無視されます。

| 同一行内で、ドット密度の異なるビットイメージは印字できません。

0KCS-1U7