HP-GL/2モードの注意と制限
HP-GL/2エミュレーションモードでは、エミュレートするHP Designjet 800プリンターと違いがあります。ご使用にあたり、それぞれの注意と制限事項をよくお読みください。
内蔵フォント
HP-GL/2命令
内蔵フォント
1バイトフォント
固定ベクタフォント
HP Designjet 800では、次の文字セットの内蔵フォントが固定ベクタ2になるため、本エミュレーションモードとは印刷結果が若干異なります。
JIS ASCII
Katakana
Kana-8
固定ドラフティングフォント
HP Designjet 800では、文字セットHP-GL Draftingの内蔵フォントが固定ドラフティング1 になるため、本エミュレーションモードとは印刷結果が若干異なります。
2バイトフォント
HP Designjet 800では、内蔵フォントが固定ベクタ2になるため、本エミュレーションモードとは印刷結果が若干異なります。
HP-GL/2命令
エミュレーション対象のHP-GL/2命令
本エミュレーションモードは、基本的にHP Designjet 800プリンターで使用できるHP-GL/2命令に対応します。ただし、一部の命令は機構上無視している場合があります。詳しくは、「制御命令」をご覧ください。
HP-GL/2データは、Rawデータのため正しい動作環境でなければ正常にプリントしない場合があります。また、パケットロスなどの不正データを受信したときに、何もプリントせずに正常終了する場合があります。
エラーメッセージをディスプレイに表示する場合
ジョブが正常終了しなかったとき
用紙が排出しないとき
HP-GL/2が解釈できないコマンドがデータ内に存在するとき
エラーメッセージをディスプレイに表示しない場合
HP-GL/2が解釈できるデータ、または設定、登録のみを行うデータの場合
HP-GL/2データではなく、文字化け、ステータスプリントがプリントされるなどの異常が判明するデータの場合
JLによる設定のみのデータの場合
解像度
HP-GL/2エミュレーションモードの出力解像度は600 dpi固定に対して、HP Designjet 800の出力解像度は次のとおりです。

「出力品質」の設定 | 「最適化」の設定
線画／テキスト用 | イメージ用
レンダリング | ハーフトーン | レンダリング | ハーフトーン
高速 | 300 × 300 | 600 × 300 | 150 × 150 | 600 × 300
標準 | 600 × 600 | 600 × 600 | 300 × 300 | 600 × 600
高品質 | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600
最大の解像度 | 600 × 600 | 1200 × 600 | 600 × 600 | 1200 × 600
最大の解像度* | 600 × 600 | 1200 × 600 | 1200 × 1200 | 2400 × 1200

* 光沢フォト用紙を使用した場合
ハードクリップ
本体の構造により、用紙の各端から5 mm内側が有効印字領域となります。このため用紙の各端から5 mmより外側にある作図データは印字されません。
コピー部数
HP Designjet 800ではコマンドの組み合わせで指定された部数だけプリントされますが、HP-GL/2のコマンド仕様ではBPコマンド、PGコマンド、RPコマンドの組み合わせ、および共通メニューの「コピー部数」によって各ページのコピー部数を指定することができます。そのため、HP-GL/2トランスレータではコピー部数は以下のように設定されます。
コマンドによって指定されたコピー部数＋ 共通メニューによって指定された「コピー部数」の設定値- 1
未定義文字
HP Designjet 800では1バイトフォントの文字セットの中で0x20～0x7Fに割り当てられていない文字が指定された場合、「::」が印字されますが、本エミュレーションモードでは「スペース」が印字されます。
ミラー反転した後の原点
本エミュレーションモードではミラー反転した後の原点はハードクリップ領域の四隅になります。したがって、ミラー反転を設定して、用紙を縦送りしたときの印字結果はHP Designjet 800と本エミュレーションモードとで原点の位置が異なります。
Adaptive Line Typeのベジェ曲線
LTコマンドのline typeパラメータをAdaptive（-8～-1）に設定してベジェ曲線を描くと、HP Designjet 800ではAdaptive Line Typeで描画されますが、本エミュレーションモードではFixed Line Typeで描画されます。
Adaptive Line TypeにおけるLine Patternの消失
本エミュレーションモードではAdaptive Line Typeの指定によりLine Patternが縮小される場合、その縮小率によってはLine Patternの一部が印字されない場合があります。
Line Patternの一部が消失する可能性があるのは、以下の場合です。
Line Length <(Line Pattern)/2
ハードクリップ外のオブジェクトによるページ生成
本エミュレーションモードではハードクリップ領域外でもText, GraphicsおよびImageオブジェクトが描画されると、白紙ページが生成されます。
0KCS-2E5