左右マージンの設定（[ESX] 1Ah 00h 02h）
左マージンおよび右マージンを、現在の印字領域の第1文字目を基準にしてANK文字単位で設定します。

JIS | ESX 1Ah 00h 02h<左マージン位置（1バイト）><右マージン位置（1バイト）>
16進数 | 1Bh 7Eh 1Ah 00h 02h<左マージン位置（1バイト）><右マージン位置（1バイト）>

| <左マージン位置（1バイト）> <右マージン位置（1バイト）> 第1文字目からのANK文字数で左右マージン位置を指定します。 左右マージン位置は現在の文字ピッチで設定されます。
単位： | ANK文字数
範囲： | 文字数の最大値は、メニューの「印刷幅」で設定した印字幅によって次のようになります。
各ページフォーマットの 領域モード | 印字幅 | 文字数の最大値（180 dpi換算）
実寸モード（Fmode1/2）で 右マージン既定値=印刷幅 縮小モード（Fmode3～8）で 標準領域 | 13.2インチ | <文字数>×文字ピッチ（ドット）が2376ドット以下
13.6インチ | <文字数>×文字ピッチ（ドット）が2448ドット以下
8インチ | <文字数>×文字ピッチ（ドット）が2448ドット以下
実寸モードで用紙右端 縮小モードでワイド | ― | （文字数）×文字ピッチ（ドット）が有効印字領域の右端以下

| 左／右マージンの関係は次のようになっています。 設定した左マージンと右マージンの差が0.5インチより小さい場合、または設定値が範囲外の場合は設定された左／右マージンが初期化されます。 また、左または右マージンに設定した値が0（00h）の場合、本制御命令は無視されます。

0KCS-2RC