縦縮小文字の上付き／下付き指定（[ESX] 01h 00h 02h D）
1バイトコード文字（ANK文字）および2バイトコード文字（漢字）を縦方向に縮小した場合、上付きで印字するか、下付きで印字するかを指定します。

JIS | ESX 01h 00h 02h D［上付き／下付き（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 44h［上付き／下付き（1バイト）］

| ［上付き／下付き（1バイト）］
| 上付き／下付きを指定します。
値 | 設定内容
00h | 上付きで印字します。
01h | 下付きで印字します。

| 本制御命令は、I75モードで有効です。Proモードでは無視されます。 1バイトコード文字に対しては、I75モードの次の制御命令と同等です。
| 上付き文字の指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 0Dh）
| 下付き文字の指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 0Eh）
| 上付き／下付き文字の解除（[ESX] 0Eh 00h 01h 0Fh）
| これらの制御命令と本制御命令をともに指定した場合は、後で指定した制御命令が優先されます。
| 2バイトコード文字の場合は、本制御命令で上付き／下付きを指定していない場合は上付きで印字されます。

0KCS-2S2