受信ファイルの処理
ファクス／Iファクス受信ファイルは次のように処理されます。
*1 Fコード・パスワードが転送設定の条件に一致すれば、受信パスワードの設定にかかわらず転送します。
*2 ［転送設定］で<受信ファイルの保存/プリント>を「ON」に設定した場合は、転送したファイルはプリントされるか、システムボックスに保存されます。<受信ファイルの保存/プリント>の詳細については、「転送設定を登録する」の手順15を参照してください。
*3 相手機から指定されたFコードやパスワードが、［転送設定］で登録した転送条件に一致しない場合は、ファイルは受信拒否されます。
*4 ［転送設定］で［条件なし転送の登録］を設定した場合は、ほかのすべての転送条件に一致しなかったファイルは、条件なし転送に登録した宛先へ転送されます。
*5 紙づまりや用紙切れ、トナー切れのときに受信したファイルは、紙づまりの処理、用紙の補給またはトナーの補給後プリントされます。
*6 ［エラージョブクリア］を「OFF」に設定した場合は、転送エラーになったジョブは状況確認／中止画面のジョブ状況に保存されます。
*7 ［転送エラージョブの処理］の設定によって、転送エラーになったファイルは次のように処理されます。
［常にプリント］：転送エラーファイルをプリントします。
［保存/プリント］：［ファクスメモリー受信を使用］、［I ファクスメモリー受信を使用］が「ON」に設定されているときは転送エラーファイルをシステムボックスに保存します。「OFF」に設定されているときはプリントします。
*8 ［転送設定］で［転送終了通知］を設定した場合、転送終了通知がEメールで届きます。
［エラー時のみ通知］を「ON」にすると、ファイルの転送が失敗した時に転送終了通知が届きます。
*9 転送先にファクスボックスを指定することで、ファクス／Iファクス受信ファイルをファクスボックスに保存できます。

メモ
メモリーがいっぱいになると、追加のジョブを一切処理できません。 次の項目については該当する項目を参照してください。 システムボックス、ファクスのメモリー受信、Iファクスのメモリー受信、ファクスボックス （→受信トレイを設定する） ファクスボックス （→ファクスボックス） 転送設定 （→転送設定を登録する、転送条件に一致しない場合の転送先を登録する）

0KCS-122