作図データの余白を設定する（余白）
上下左右の余白の範囲を指定して、原稿用紙および出力用紙のハードクリップ領域（作図範囲）を設定します。

| 本メニューで指定した余白の範囲は、原稿用紙および出力用紙の両方に適用されます。したがって、用紙を拡大/縮小した場合、ハードクリップ領域は拡大/縮小されますが、余白の範囲だけは同じままです。 拡大／縮小モードと同時に使用する場合は、拡大／縮小後の用紙サイズになります。 メニューのレイアウトグループの「クリップモード」を［パネル］に設定した場合、本メニューで上下左右の余白を設定できます。 PSコマンドにより用紙選択が行なわれた場合は、本メニューで指定した上下左右の余白値は無視されます。 メニューのレイアウトグループの「クリップモード」を［データ］に設定した場合でも、ユーザー定義用紙が原稿用紙として選択されたときは、本メニューで指定した上下左右の余白値が設定できます。

0KCS-270