コンピューターから本製品経由でファクス送信する
コンピューターから本製品経由でファクス送信できるようにするには、次の作業および設定を行います。

メモ
本機能を使用するために必要なシステム環境については、「コンピューターから印刷またはファクス送信する」を参照してください。 ファクスドライバーをインストールするのに必要なシステム環境については、次の項目を参照してください。 Windowsをお使いの場合：必要なシステム環境 Mac OSをお使いの場合：必要なシステム環境

1 本製品とコンピューターを接続します。
ネットワーク経由で接続する場合
ネットワークに接続する
インターフェイスの設定
通信環境を設定する
USB で接続する場合*
USBで接続する
*接続後、手順3へ進んでください。
2 お使いのネットワークの種類に合わせて、本製品を設定します。
TCP/IPネットワークをお使いの場合
プロトコルの設定
AppleTalkネットワークをお使いの場合
プロトコルの設定
3 お使いのコンピューターに、ファクスドライバーをインストールします。
コンピューターからのファクス送信 (Windows)
コンピューターからファクス送信する前に
コンピューターからのファクス送信 (Mac OS)
コンピューターからファクス送信する前に
4 ファクス送信するために必要な設定を行います。
ファクス回線の設定をする
日付／時刻を設定する
送信する文書に発信元記録をつける
0KCS-00K