ファクス送信時の回線を選択する（回線選択）
回線を増設すると、ファクス送信時に使用する回線を複数の中から選択できます。
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
［ファクス］を押す
2.
宛先を指定→［その他の機能］→［回線選択］を押す
3.
送信する回線を選択→［OK］→［閉じる］を押す
選択できる回線は、オプションの装着状況と［モデムダイヤルイン設定］により、次のようになります。（→送信時に使用する回線を設定する、モデムダイヤルインを有効にする）
［モデムダイヤルイン設定］の［回線1］が「ON」時：
自動選択、回線1、回線2
G3回線増設キット（2回線）追加時：
自動選択、回線1、回線2、回線3（［モデムダイヤルイン設定］で［回線1］を「ON」にしている場合）、回線4（［モデムダイヤルイン設定］で［回線2］を「ON」にしている場合）

重要
自動選択した場合のみ［送信回線の選択］で設定した回線ごとの［優先送信］、［送信禁止］が有効になります。回線を選択した場合は、［送信禁止］に設定された回線からでも送信できます。（→送信時に使用する回線を設定する） 回線1（標準回線）を送信禁止にしてもプッシュホンサービスの通信は回線1が使われます。 手動送信は、どんな回線の設定がされていても、回線1（標準回線）が自動的に選択されます。 自動選択を選択すると、送信で使用された回線に登録されているユーザー略称が、相手先に表示／プリントされます。

メモ
［デフォルト画面の変更］で、<回線選択画面を表示>を「ON」にすると、メインメニュー画面から［ファクス］を選択したとき回線選択画面が表示されます。（→ファクスのデフォルト画面を変更する） 回線を増設すると、［送信回線の選択］で「優先送信」になっている回線に登録されているユーザー電話番号とユーザー略称が表示されます。（→送信時に使用する回線を設定する） リモートFAX送信キットを有効にしてファクス機能を使用する場合、選択できる回線数は次の設定に応じて決まります。 ［ファンクション設定］（設定／登録）の［リモートファクス送信設定］にある［送信回線数］（→リモートファクス送信の設定をする） ［ファンクション設定］（設定／登録）の［モデムダイヤルイン設定］（→モデムダイヤルインを有効にする） リモートFAX送信キットでファクス機能をお使いの場合、［自動］を選択すると、リモートファクスサーバー機で設定されている優先回線に従って送信されます。 リモートFAX送信キットでファクス機能をお使いの場合、自動選択を選択すると、リモートファクスサーバー機に登録されているユーザー略称が、相手先に表示／プリントされます。

4.
［閉じる］を押す
0KCS-0LK