タッチパネルディスプレーから文字を入力する
名称の入力を促す画面が表示されたら、次のように文字を入力してください。文字の入力はタッチパネルディスプレーに表示されるキーや操作パネルの～（テンキー）を使います。
文字を入力する
文節の区切りを変更する
文字を入力する
1.
ドロップダウンリストを押す→入力モードを選択→文字を入力
入力モードと入力手順は次のとおりです。

入力モード | 入力例 | 入力手順
かな漢 | 中島 | ローマ字で「nakajima」と入力します。 ［スペース/変換 (次候補)］を押します。 目的の漢字に変換された場合は、［確定］を押します。 キーボード画面上のエンターキーを押しても確定できます。目的の漢字に変換されない場合は、再度［スペース/変換 (次候補)］を押したあと、目的の漢字の番号を押します。
きやのん | ローマ字で「kiyanonn」と入力します。 ［確定］を押します。 キーボード画面上のエンターキーを押しても確定できます。
カタカナ | キヤノン | ローマ字で「kiyanonn」と入力します。 かな漢モードで入力する場合は、［かな/カナ］→［確定］を押します。
英字 | canon | 「canon」と入力します。
記号 | ％ | 「％」を押します。
コード入力 | 鯵 | 「1619」を入力 区点コードは「JIS 漢字コード表」の縦列と横列の数字の和になります。 「鯵」の区点コード：1616+3 → 1619 コード表にない番号を入力すると、「変換できません。」というメッセージが約2 秒間表示されます。

文字の入力方法はローマ字入力です。
半角のカタカナ、記号を入力する場合は、［半角］を押します。
アルファベットの大文字を入力する場合は、［シフト］を押します。
スペースを入れる場合は、［スペース/変換 (次候補)］を押します。
カーソルは を押すと移動させることができます。
他の入力モードで続けて入力する場合は、［OK］を押す前にドロップダウンリストを押して、入力モードを切り替えて入力します。

メモ
入力を間違えた場合は、 を押してカーソルを移動したあと、［バックスペース］を使って間違えた文字を削除して入力しなおします。 （クリア）を押すと、入力した文字をすべて取り消すことができます。 登録できる名称の文字モード（かな漢、カタカナ、英字、記号、コード入力）や文字数は設定する内容によって異なります。「カタカナ（半角）」で入力した濁点（゛）、半濁点（゜）は半角１文字分に数えます。 大文字だけの文字列（例：AAAAA BBBBB CCCCC）を入力することが多い場合は、キーボードのシフトロックを「ON」にしてください。（→キーボードのシフトロックの設定を変更する） 頭文字だけ大文字の文字列（例：Aaaaa Bbbbb Ccccc）を入力することが多い場合は、キーボードのシフトロックを「OFF」にしてください。（→キーボードのシフトロックの設定を変更する）

2.
すべての文字を入力→［OK］を押す
文節の区切りを変更する
例：「三田会館」を入力します。
1.
ドロップダウンリストを押す→［かな漢］を押す
2.
ローマ字で「mitakaikann」と入力
文字の入力方法はローマ字入力です。（→ローマ字入力表）
3.
［スペース/変換 (次候補)］を押す
入力した文字の一部の漢字候補が表示されます。
4.
を押す→変換する文節の長さを変更
を押すと文節を短く、を押すと文節を長くできます。
目的の漢字に変換された場合：
目的の漢字に変換されない場合：
目的の漢字に変換された場合：
［確定］を押す
キーボード画面上のエンターキーを押しても確定できます。
目的の漢字に変換されない場合：
再度［スペース/変換 (次候補)］を押す→目的の漢字の番号を押す
候補の漢字が一度に表示できない場合は、を押して候補の表示を切り替えて目的の漢字を表示してください。
～（テンキー）で目的の漢字の番号を押して選択することもできます。
5.
手順3～4を繰り返す→すべての文字を漢字に変換
6.
すべての文字を入力→［OK］を押す

メモ
MEAPアプリケーションの機能から文字を入力するときは、操作画面が異なる場合があります。 キーボード画面を表示させるまでの手順は、各機能の操作説明を参照してください。

0KCS-017