開始プロット命令（BP）
作図データにヘッダーを挿入して、プロットする開始位置を示します。

JIS | BP《種類（i），値（sd）》;
16進数 | 42h 50h《種類（i）2Ch値（sd）》3Bh

| 《種類（i）》
種類 | 対応する値のパラメータと、その設定内容
2 | 《枚数（sd）》 リプロット命令を設定している場合、本命令によってリプロットする枚数を追加します。 （省略値： 1）
3 | 《リプロットの有効／無効指定（sd）》 '0'を指定すると、プロット処理が保持され、リプロットが可能となります。 '1'を指定すると、プロット処理は保持されず、リプロットが無効となります。 （省略値： 0）
4 | 《最終プロット（sd）》 '0'を指定すると、最終プロットを描画します。 '1'を指定すると、最終プロットを描画しません。 （省略値： 0）
5 | 《自動回転（sd）》 '0'を指定すると、自動回転を行います。 '1'を指定すると、自動回転を行いません。また、メニューのレイアウトグループの「座標回転」の設定が無効になります。 '2'を指定すると、自動回転を行いません。また、メニューのレイアウトグループの「座標回転」の設定が無効になります。また、X座標軸はPSコマンドの設定にかかわらず、用紙搬送方向の向きに設定されます。 （省略値： 0）

| 枚数の指定は、共通メニューの「コピー部数」によって影響されません。

| リプロット命令（RP） RP

0KCS-280