カウンターやコントローラーのバージョンなどを確認する
コピーやプリントのカウンターと、MEAP アプリケーションごとのコピーやプリントのカウンターを確認できます。
また、コントローラーのバージョンや本製品のIPアドレスなどを確認することもできます。

メモ
［環境設定］（設定／登録）の［IPアドレスの表示設定］で、IPアドレスの表示／非表示を切り替えることができます。

1.
操作パネルの（カウンター／機器情報）を押す

メモ
カウンターの各項目は次の条件で加算されます。 担当サービスの設定によって、次のカウンターが表示されない場合や、次で説明しているカウンター以外のカウンターが表示される場合があります。

番号 | カウンター名称 | 加算対象 | プリント1枚あたりの 加算数*1
ジョブの種類 | カラーモード | サイズ | プリント面数
ラージ*2 | スモール*3 | 片面 | 両面
101 | トータル1 | すべてのプリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー／ 白黒 | 1 | 1 | 1 | 2
102 | トータル2 | すべてのプリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー／ 白黒 | 2 | 1 | 1 | 2
108 | トータル （白黒1） | すべてのプリント | 白黒 | 1 | 1 | 1 | 2
109 | トータル （白黒2） | すべてのプリント | 白黒 | 2 | 1 | 1 | 2
110 | トータル （モノカラー／ ラージ） | コピーによるプリント | 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 0 | 1 | 2
111 | トータル （モノカラー／ スモール） | コピーによるプリント | 単色カラー／ 2色カラー | 0 | 1 | 1 | 2
112 | トータル （白黒／ラージ） | すべてのプリント | 白黒 | 1 | 0 | 1 | 2
113 | トータル （白黒／スモール） | すべてのプリント | 白黒 | 0 | 1 | 1 | 2
114 | トータル1 （両面） | すべてのプリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー／ 白黒 | 1 | 1 | 0 | 1
118 | トータル （モノカラー1） | コピーによるプリント | 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 1 | 1 | 2
122 | トータル （フルカラー＋ モノカラー／ ラージ） | すべてのプリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 0 | 1 | 2
123 | トータル （フルカラー＋ モノカラー／ スモール） | すべてのプリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 0 | 1 | 1 | 2
133 | トータルA （白黒2） | すべてのプリント （コピー以外） | 白黒 | 2 | 1 | 1 | 2
148 | トータルA （フルカラー＋ モノカラー2） | すべてのプリント （コピー以外） | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 2 | 1 | 1 | 2
149 | トータルA （フルカラー＋ モノカラー1） | すべてのプリント （コピー以外） | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 1 | 1 | 2
222 | コピー （白黒2） | コピーによる プリント | 白黒 | 2 | 1 | 1 | 2
229 | コピー （フルカラー＋ モノカラー／ ラージ） | コピーによる プリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 0 | 1 | 2
230 | コピー （フルカラー＋ モノカラー／ スモール） | コピーによる プリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 0 | 1 | 1 | 2
231 | コピー （フルカラー＋ モノカラー／2） | コピーによる プリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 2 | 1 | 1 | 2
232 | コピー （フルカラー＋ モノカラー／1） | コピーによる プリント | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 1 | 1 | 2
301 | プリント （トータル1） | すべてのプリント （コピー、 受信プリント以外） | フルカラー／ 白黒／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 1 | 1 | 2
321 | プリント （フルカラー＋ モノカラー／ ラージ） | すべてのプリント （コピー、 受信プリント以外） | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 0 | 1 | 2
322 | プリント （フルカラー＋ モノカラー／ スモール） | すべてのプリント （コピー、 受信プリント以外） | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 0 | 1 | 1 | 2
324 | プリント （フルカラー＋ モノカラー／1） | すべてのプリント （コピー、 受信プリント以外） | フルカラー／ 単色カラー／ 2色カラー | 1 | 1 | 1 | 2
401 | コピー＋プリント （フルカラー／ ラージ） | すべてのプリント （受信プリント以外） | フルカラー | 1 | 0 | 1 | 2
402 | コピー＋プリント （フルカラー／ スモール） | すべてのプリント （受信プリント以外） | フルカラー | 0 | 1 | 1 | 2
501 | スキャン （トータル1） | すべてのスキャン | カラー／白黒 | 0 | 1 | 1 | 2

*1 カウンター各項目のプリント／スキャン1枚あたりの加算数は次のようになります。
「サイズ（ラージまたはスモール）欄の数字」×「面数（片面または両面）欄の数字」
例：ラージサイズで両面プリントした場合、<102 トータル2>に加算される数は、2×2＝4となります。
*2 ラージ：A3以上の定形サイズ（ただし、担当サービスの設定によって左記とは異なる場合があります）
*3 スモール：B4以下の定形サイズ（ただし、担当サービスの設定によって左記とは異なる場合があります）
2.
次の項目を確認する
カウンターレポートを確認する：
送信／ファクスカウンターを確認する：
MEAP カウンターを確認する：
コントローラーのバージョンやオプションを確認する：
カウンターレポートを確認する：
［カウントプリント］を押す
［はい］を押す
送信／ファクスカウンターを確認する：
［送信/ファクスカウンター確認］を押す
［送信/ファクスカウンター確認］は、FAXボードを装着している場合に表示されます。
FAXボードを装着していない場合は、［送信カウンター確認］と表示されます。

メモ
送信／ファクスカウンターの各項目には、スキャンした面数が次の条件で加算されます。

：加算 ×：加算されない

カウンター名称 | 加算対象となる宛先の種類*1 | カラーモード
Eメール | ファイル | ファクス | Iファクス
白黒スキャン （合計1） |  |  |  |  | カラーモードが白黒2値またはグレースケールの場合に加算
白黒スキャン1 |  |  | × | ×
白黒スキャン2 |  |  | × | ×
白黒スキャン3 | × |  | × | ×
白黒スキャン4 | × |  | × | ×
カラースキャン （合計1） |  |  |  |  | カラーモードがフルカラーの場合に加算
カラースキャン1 |  |  | × | ×
カラースキャン2 |  |  | × | ×
カラースキャン3 | × |  | × | ×
カラースキャン4 | × |  | × | ×

*1 該当する宛先が1つ以上含まれている場合に、スキャンした面数が加算されます。
［OK］を押す
MEAP カウンターを確認する：
［MEAPカウンター確認］を押す
表示したいアプリケーションを<アプリケーション名 ：>ドロップダウンリストから選択
アプリケーションのバージョン情報、MEAP システムのバージョン情報などを確認する場合は、［バージョン情報］を押します。
［OK］を押す
コントローラーのバージョンやオプションを確認する：
［デバイス構成確認］を押す
［OK］を押す
3.
［OK］を押す
0KCS-01U