ラスタ塗りつぶし定義命令（RF）
FT命令で塗りつぶしを行うための、四角形の領域のパターンを設定します。

JIS | RF《インデックス（i）《，幅（i），高さ（i），ペン数（i）》》……《，インデックス（i）《，幅（i），高さ（i），ペン数（i）》》;
16進数 | 52h 46h《インデックス（i）《2Ch幅（i）2Ch高さ（i）2Chペン数（i）》》……《2Chインデックス（i） 《2Ch幅（i）2Ch高さ（i）2Chペン数（i）》》3Bh

| 《インデックス（i）》
| インデックスの種類を指定します。
指定範囲： | 1 ～ 8
省略値： | 1（固定）
| 《幅(i)》、《高さ(i)》
| 画素の幅と高さを指定します。
指定範囲： | 8, 16, 32, 64
| 《ペン数（i）》
| パターンを適用させる画素数と、その色を表します。たとえば、8（幅）×16（高さ）の画素で構成されたパターンでは、《ペン数》パラメータに128が必要になります。 128を満たしていない場合、残りの画素の色は白になります。X軸に平行して、パターンは印字されます。
省略値： | 0（白）

| 塗りつぶし選択命令（FT） FT 網掛けベクタ命令（SV） SV

0KCS-29S