ジョブロックに必要な設定
TLコードによる強制ジョブロックは、下記の順序で設定してください。
埋め込むTLコードの詳細を設定する
強制ジョブロックを設定する
TLコードを調整する

重要
ジョブロック機能は、出力紙の複製の制限を常に保証するものではありません。全面写真などの出力や、設定の組み合わせによっては、複製の制限や追跡情報が解析できないことがあります。 用紙サイズは、A5以上を使用してください。色紙などの白色度の低い用紙種類、薄紙、OHPフィルム、第2原図などの透過性の高い用紙種類は使用しないでください。ジョブロック情報や追跡情報が有効に機能しない場合がありますので、必ず、正しい用紙サイズと用紙種類を使用してください。（→使用できる用紙について） TLコードによる強制地紋印字または強制ジョブロックが設定されている本製品に対して、imageWARE Trust Stampからプリントジョブが実行された場合は、imageWARE Trust Stampによる設定が優先されます。ただし、［ジョブロックの動作設定］の［2重埋込防止設定］で［ジョブキャンセル］を設定している場合には、imageWARE Trust Stampからのジョブはキャンセルされます。

0KCS-3EF